**Ձև 2**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող լսողական սարքերի վերաբերյալ**

**«Դանինի» ՍՊԸ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ապրանքանիշը,****մոդելը և/կամ կոդը** | **Տեխնիկական նկարագրությունը և լուսանկարը** | **Գինը** **(ՀՀ դր.)** | **Տրամադրման վայրի և այլ սպասարկման կետերի կոնտակտային տվյալներ**  | **Որակի համապատասխանության հավաստագիրը կամ հայտարարագիրը**  |
|  |  |
| ~~1~~ | ~~ASTD13A~~ | ~~ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, ԴԲ 48+-5~~ ~~բ/ ուժեղացման կարգավորման խորությունը` 20 ԴԲ~~~~գ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, ԴԲ 53+-5~~~~դ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան ԴԲ 25~~~~ե/ հարմոնիկների գործակիցը 400-1000 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10 %~~~~զ/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 400-4000~~ | ~~32000~~ | **~~Սպասարկման հասցե՝~~** ~~Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1:~~ ~~danielyan@ludabrake.com~~[~~www.armcare.ru~~](http://www.armcare.ru)~~Հեռ.099208150~~**~~Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝~~**~~ՀՀ~~ ~~Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ,~~ ~~(ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)~~~~Հեռ.099208150~~ | ~~Սյունակում ներկայացված որակի միջազգային ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրված են «Դանինի» ՍՊԸ-ի~~  ~~բոլոր լսողական սարքերի համար~~ ~~ISO9001~~ |
| ~~2~~ | ~~ARS13A~~ | ~~ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, 56+5 ԴԲ~~~~բ/ ուժեղացման կարգավորման խորությունը` ոչ պակաս, 20 ԴԲ~~ ~~գ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, 62+5 ԴԲ~~ ~~դ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան 20 ԴԲ~~~~ե/ հարմոնիկների գործակիցը 400-600 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10%~~~~զ/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 200-5000~~ | ~~32000~~ | **~~Սպասարկման հասցե՝~~** ~~Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1:~~ ~~danielyan@ludabrake.com~~[~~www.armcare.ru~~](http://www.armcare.ru)~~Հեռ.099208150~~**~~Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝~~**~~ՀՀ~~ ~~Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ,~~ ~~(ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)~~~~Հեռ.099208150~~ |
| 3 | 106H | ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, ԴԲ 48+-5 բ/ ուժեղացման կարգավորման խորությունը` 20 ԴԲգ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, ԴԲ 50+-5դ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան ԴԲ 26ե/ հարմոնիկների գործակիցը 400-1000 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10 %զ/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 345-4300 | 30000 | **Սպասարկման հասցե՝** Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1: danielyan@ludabrake.com[www.armcare.ru](http://www.armcare.ru)Հեռ.099208150**Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ, (ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)Հեռ.099208150 | Սյունակում ներկայացված որակի միջազգային ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրված են «Դանինի» ՍՊԸ-ի  բոլոր լսողական սարքերի համար  |
| 4 | K-18 | ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, 56+5 ԴԲբ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, 62+5 ԴԲ գ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան 25 ԴԲդ/ հարմոնիկների գործակիցը 400-600 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10%ե/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 200-5000 | 30000 | **Սպասարկման հասցե՝** Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1: danielyan@ludabrake.com[www.armcare.ru](http://www.armcare.ru)Հեռ.099208150**Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ, (ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)Հեռ.099208150 |
| 5 | **105S** | ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, 52+-5 ԴԲբ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, 60+-5 ԴԲ գ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան 25 ԴԲդ/ հարմոնիկների գործակիցը 400-600 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10%ե/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 200-4200 | 30000 |  |

\*Լսողական սարքերի տեսականին փոխվել է 26.06.2018թ-ի դրությամբ: