**Ձև 2**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող լսողական սարքերի վերաբերյալ**

**«Դանինի» ՍՊԸ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ապրանքանիշը,**  **մոդելը և/կամ կոդը** | **Տեխնիկական նկարագրությունը և լուսանկարը** | **Գինը**  **(ՀՀ դր.)** | **Տրամադրման վայրի և այլ սպասարկման կետերի կոնտակտային տվյալներ** | **Որակի համապատասխանության հավաստագիրը կամ հայտարարագիրը** |
|  |  | | | | |
| ~~1~~ | ~~ASTD13A~~ | ~~ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, ԴԲ 48+-5~~  ~~բ/ ուժեղացման կարգավորման խորությունը` 20 ԴԲ~~  ~~գ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, ԴԲ 53+-5~~  ~~դ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան ԴԲ 25~~  ~~ե/ հարմոնիկների գործակիցը 400-1000 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10 %~~  ~~զ/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 400-4000~~ | ~~32000~~ | **~~Սպասարկման հասցե՝~~**  ~~Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1:~~  [~~danielyan@ludabrake.com~~](mailto:danielyan@ludabrake.com)  [~~www.armcare.ru~~](http://www.armcare.ru)  ~~Հեռ.099208150~~  **~~Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝~~**  ~~ՀՀ~~  ~~Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ,~~  ~~(ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)~~  ~~Հեռ.099208150~~ | ~~Սյունակում ներկայացված որակի միջազգային ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրված են «Դանինի» ՍՊԸ-ի~~  ~~բոլոր լսողական սարքերի համար~~  ~~ISO9001~~ |
| ~~2~~ | ~~ARS13A~~ | ~~ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, 56+5 ԴԲ~~  ~~բ/ ուժեղացման կարգավորման խորությունը` ոչ պակաս, 20 ԴԲ~~  ~~գ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, 62+5 ԴԲ~~  ~~դ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան 20 ԴԲ~~  ~~ե/ հարմոնիկների գործակիցը 400-600 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10%~~  ~~զ/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 200-5000~~ | ~~32000~~ | **~~Սպասարկման հասցե՝~~**  ~~Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1:~~  [~~danielyan@ludabrake.com~~](mailto:danielyan@ludabrake.com)  [~~www.armcare.ru~~](http://www.armcare.ru)  ~~Հեռ.099208150~~  **~~Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝~~**  ~~ՀՀ~~  ~~Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ,~~  ~~(ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)~~  ~~Հեռ.099208150~~ |
| 3 | 106H | ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, ԴԲ 48+-5  բ/ ուժեղացման կարգավորման խորությունը` 20 ԴԲ  գ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, ԴԲ 50+-5  դ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան ԴԲ 26  ե/ հարմոնիկների գործակիցը 400-1000 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10 %  զ/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 345-4300 | 30000 | **Սպասարկման հասցե՝**  Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1:  [danielyan@ludabrake.com](mailto:danielyan@ludabrake.com)  [www.armcare.ru](http://www.armcare.ru)  Հեռ.099208150  **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**  ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ,  (ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)  Հեռ.099208150 | Սյունակում ներկայացված որակի միջազգային ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրված են «Դանինի» ՍՊԸ-ի  բոլոր լսողական սարքերի համար |
| 4 | K-18 | ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, 56+5 ԴԲ  բ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, 62+5 ԴԲ  գ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան 25 ԴԲ  դ/ հարմոնիկների գործակիցը 400-600 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10%  ե/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 200-5000 | 30000 | **Սպասարկման հասցե՝**  Ք. Երևան, Ավան,Խուդյակովի փ.175/1:  [danielyan@ludabrake.com](mailto:danielyan@ludabrake.com)  [www.armcare.ru](http://www.armcare.ru)  Հեռ.099208150  **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**  ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա համայնք,1-ին փ. 10շ,  (ՉԿԱԼՈՎԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ)  Հեռ.099208150 |
| 5 | **105S** | ա/ լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը, 52+-5 ԴԲ  բ/ առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1000 ՀՑ հաճախականության դեպքում, 60+-5 ԴԲ  գ/ սարքի մուտքին բերված սեփական աղմուկների մակարդակը` ոչ ավել քան 25 ԴԲ  դ/ հարմոնիկների գործակիցը 400-600 ՀՑ տիրույթում` ոչ ավել քան 10%  ե/ հիմնական հաճախային բնութագրի ստորին և վերին սահմանները, ՀՑ 200-4200 | 30000 |  |

\*Լսողական սարքերի տեսականին փոխվել է 26.06.2018թ-ի դրությամբ: