**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող պարագաների վերաբերյալ**

**«Կինդ-Արտ» ՍՊԸ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ապրանքանիշը**  **մոդելը** | **Տեխնիկական նկարագրությունը** | **Լուսանկարը** | **Գինը**  **ՀՀ դրամ** | **Տրամադրման վայրի հասցեն և հեռախոսահամար,**  **(առկայության դեպքում` նաև էլեկտրոնային հասցե, ֆաքս և այլ կոնտակտային տվյալներ)** | **Համապատասխանության հավաստագիր կամ հայտարարագիրը**  **(լուսանկարը կամ սկանավորված)** |
| 1 | **Kind**  **Avero S+** | **Տրիմերրային ծրագրավորվող լսողական սարք` նախատեսված լսողության միջին կամ ծանր կորստի համար**   * Լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը 53-65 ԴԲ * Առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1600 ՀՑ հաճախականության դեպքում 119-130 ԴԲ * Սարքի մուտքին բերված սեփայան աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 19 ԴԲ * Հարմոնիկների գործակիցը 500-1600 ՀՑ տիրույթում ոչ ավել քան 3% * Ձայնի ուժեղացման նկատմամբ սարքի զգայունությունը 53 ԴԲ * Հետադարձ աղմուկի ճնշում (AFC2) * Ֆիլտր NOTCH * 2 ծրագրի առկայություն * Ծրագրերի փոփոխման հնարավորություն * WDRC ալիքների քանակ՝ 2 * Ալիքների հաճախականության փոփոխման հնարավորություն * Մարտկոցի լիցքի ցուցիչի առկայություն * Աքսեսուարներ՝ ձայնային կարգավորման ծածկ, խլացնող տարբեր կեռիկներ, աուդիոադապտեր * Հետադարձ ակուստիկ կապի ճնշման համակարգի առկայություն՝ ոչ մի սուլոց որևէ իրավիճակում * Սարքի ներքին միացումների նանոծածկույթ՝ ոչ մի խափանում առաջիկա տարիներին * Ինդուկցիոն կոճի առկայություն՝ FM համակարգի հետ կապվելու համար |  | **80 000** | **Սպասարկման հասցե՝**  ք.Երևան, Էրեբունի հիվանդանոց 6-րդ հարկ  Հեռ.՝ 091 40-42-61  Էլ.փոստ՝ [marotag@mail.ru](mailto:marotag@mail.ru)  **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**   * ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,Նժդեհի 5   (Մոր և մանկան Ավստրիական հիվանդանոց)  Հեռ.՝ 093 91- 74- 47   * ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թատերական 6/1   (Լոռի 1 բ/կ)  Հեռ.՝ 093 20-45-41 | Ստորև ներկայացված որակի եվրոպական ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրամադրված են <<Կինդ-Արտ» ՍՊԸ-ի կողմից տրամադրվող լսողական սարքերի համար  **C:\Users\HAYK~1.MKR\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.940\Grutjun (14)-6.jpg** |
|  | **Kind**  **Arriva S+** | **Տրիմերրային ծրագրավորվող լսողական սարք` նախատեսված լսողության միջին կամ ծանր կորստի համար**   * Լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը 56-67 ԴԲ * Առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1600 ՀՑ հաճախականության դեպքում 119-131 ԴԲ * Սարքի մուտքին բերված սեփայան աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 17 ԴԲ * Հարմոնիկների գործակիցը 500-1600 ՀՑ տիրույթում ոչ ավել քան 3% * Ձայնի ուժեղացման նկատմամբ սարքի զգայունությունը 54 ԴԲ * Հետադարձ աղմուկի ճնշում (AFC2) * Ֆիլտր NOTCH * 2 ծրագրի առկայություն * Ծրագրերի փոփոխման հնարավորություն * Ալիքների քանակ՝ 8 * WDRC ալիքների քանակ՝ 4 * Ալիքների հաճախականության փոփոխման հնարավորություն * Մարտկոցի լիցքի ցուցիչի առկայություն * Աքսեսուարներ՝ ձայնային կարգավորման ծածկ, խլացնող տարբեր կեռիկներ, աուդիոադապտեր * Հետադարձ ակուստիկ կապի ճնշման համակարգի առկայություն՝ ոչ մի սուլոց որևէ իրավիճակում * Սարքի ներքին միացումների նանոծածկույթ՝ ոչ մի խափանում առաջիկա տարիներին * Ինդուկցիոն կոճի առկայություն՝ FM համակարգի հետ կապվելու համար |  | **100 000** | **Սպասարկման հասցե՝**  ք. Երևան, Էրեբունի հիվանդանոց 6-րդ հարկ  Հեռ.՝ 091 40-42-61  Էլ.փոստ՝ [marotag@mail.ru](mailto:marotag@mail.ru)  **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**   * ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,Նժդեհի 5   (Մոր և մանկան Ավստրիական հիվանդանոց)  Հեռ.՝ 093 91- 74- 47   * ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թատերական 6/1   (Լոռի 1 բ/կ)  Հեռ.՝ 093 20-45-41 |  |