**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող պարագաների վերաբերյալ**

**«Կինդ-Արտ» ՍՊԸ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ապրանքանիշը****մոդելը**  | **Տեխնիկական նկարագրությունը** | **Լուսանկարը** | **Գինը** **ՀՀ դրամ** | **Տրամադրման վայրի հասցեն և հեռախոսահամար,****(առկայության դեպքում` նաև էլեկտրոնային հասցե, ֆաքս և այլ կոնտակտային տվյալներ)** | **Համապատասխանության հավաստագիր կամ հայտարարագիրը** **(լուսանկարը կամ սկանավորված)** |
| 1 | **Kind****Avero S+** | **Տրիմերրային ծրագրավորվող լսողական սարք` նախատեսված լսողության միջին կամ ծանր կորստի համար*** Լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը 53-65 ԴԲ
* Առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1600 ՀՑ հաճախականության դեպքում 119-130 ԴԲ
* Սարքի մուտքին բերված սեփայան աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 19 ԴԲ
* Հարմոնիկների գործակիցը 500-1600 ՀՑ տիրույթում ոչ ավել քան 3%
* Ձայնի ուժեղացման նկատմամբ սարքի զգայունությունը 53 ԴԲ
* Հետադարձ աղմուկի ճնշում (AFC2)
* Ֆիլտր NOTCH
* 2 ծրագրի առկայություն
* Ծրագրերի փոփոխման հնարավորություն
* WDRC ալիքների քանակ՝ 2
* Ալիքների հաճախականության փոփոխման հնարավորություն
* Մարտկոցի լիցքի ցուցիչի առկայություն
* Աքսեսուարներ՝ ձայնային կարգավորման ծածկ, խլացնող տարբեր կեռիկներ, աուդիոադապտեր
* Հետադարձ ակուստիկ կապի ճնշման համակարգի առկայություն՝ ոչ մի սուլոց որևէ իրավիճակում
* Սարքի ներքին միացումների նանոծածկույթ՝ ոչ մի խափանում առաջիկա տարիներին
* Ինդուկցիոն կոճի առկայություն՝ FM համակարգի հետ կապվելու համար
 |  | **80 000** | **Սպասարկման հասցե՝** ք.Երևան, Էրեբունի հիվանդանոց 6-րդ հարկՀեռ.՝ 091 40-42-61Էլ.փոստ՝ marotag@mail.ru**Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝*** ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,Նժդեհի 5

(Մոր և մանկան Ավստրիական հիվանդանոց)Հեռ.՝ 093 91- 74- 47* ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թատերական 6/1

(Լոռի 1 բ/կ)Հեռ.՝ 093 20-45-41 | Ստորև ներկայացված որակի եվրոպական ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրամադրված են <<Կինդ-Արտ» ՍՊԸ-ի կողմից տրամադրվող լսողական սարքերի համար**C:\Users\HAYK~1.MKR\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.940\Grutjun (14)-6.jpg** |
|  | **Kind** **Arriva S+** | **Տրիմերրային ծրագրավորվող լսողական սարք` նախատեսված լսողության միջին կամ ծանր կորստի համար*** Լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը 56-67 ԴԲ
* Առավելագույն ակուստիկ ուժեղացումը 1600 ՀՑ հաճախականության դեպքում 119-131 ԴԲ
* Սարքի մուտքին բերված սեփայան աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 17 ԴԲ
* Հարմոնիկների գործակիցը 500-1600 ՀՑ տիրույթում ոչ ավել քան 3%
* Ձայնի ուժեղացման նկատմամբ սարքի զգայունությունը 54 ԴԲ
* Հետադարձ աղմուկի ճնշում (AFC2)
* Ֆիլտր NOTCH
* 2 ծրագրի առկայություն
* Ծրագրերի փոփոխման հնարավորություն
* Ալիքների քանակ՝ 8
* WDRC ալիքների քանակ՝ 4
* Ալիքների հաճախականության փոփոխման հնարավորություն
* Մարտկոցի լիցքի ցուցիչի առկայություն
* Աքսեսուարներ՝ ձայնային կարգավորման ծածկ, խլացնող տարբեր կեռիկներ, աուդիոադապտեր
* Հետադարձ ակուստիկ կապի ճնշման համակարգի առկայություն՝ ոչ մի սուլոց որևէ իրավիճակում
* Սարքի ներքին միացումների նանոծածկույթ՝ ոչ մի խափանում առաջիկա տարիներին
* Ինդուկցիոն կոճի առկայություն՝ FM համակարգի հետ կապվելու համար
 |  | **100 000** | **Սպասարկման հասցե՝** ք. Երևան, Էրեբունի հիվանդանոց 6-րդ հարկՀեռ.՝ 091 40-42-61Էլ.փոստ՝ marotag@mail.ru**Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝*** ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,Նժդեհի 5

(Մոր և մանկան Ավստրիական հիվանդանոց)Հեռ.՝ 093 91- 74- 47* ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թատերական 6/1

(Լոռի 1 բ/կ)Հեռ.՝ 093 20-45-41 |  |