**Ձև 2**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող հաշմանդամի սայլակների և դրա հարակից և այլ օժանդակ պարագաների վերաբերյալ**

**«ԿԱՄԱՐ» ՓԲԸ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ապրանքանիշը**  **Մոդելը և/կամ կոդը** | **Տեխնիկական նկարագրությունը և լուսանկարը** | **Գինը**  **(ՀՀ դր.)** | **Տրամադրման վայրի և այլ սպասարկման կետերի կոնտակտային տվյալներ** | **Որակի համապատասխանության հավաստագիրը կամ հայտարարագիրը** |
| **ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ՍԱՅԼԱԿՆԵՐ** | | | | | |
| 1 | **Կայանգ**  KY681C-51 | * Սանիտարական հարմարանքով օժտված նստատեղով պողպատյա քրոմոպատ սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ * կայուն ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ * Նստատեղը դիմացկուն հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ծալման մեխանիզմը չժանգոտվող , դիմացկուն , կրկնակի մկրատաձև հարմարանքով * Արմնկակալների ֆիքսված կամ շարժական մեխանիզմ * Ոտնաթաթերի շարժական հենատեղ,ձկնամկանի հարմարավետ շարժական հենակներ * 24'' հետեւի, Պինդ անվադողերով անիվներ, * սպասարկում չպահանջող8 'դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակները, որոնք թույլենտալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **70 սմ** | **28**  **սմ** | **51**  **սմ** | **24''**  **PU** | **8''**  **PVC** | **55 սմ** | **87 սմ** | **32 սմ** | **44սմ** | **100**  **կգ** |   D:\USER_PROFILE\Desktop\havastagir\surglex\surglex kail\KY681C-51.jpg | 95000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 | Սյունակում ներկայացված որակի եվրոպական ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրամադրված են «ԿԱՄԱՐ» ՓԲԸ-ի բոլոր հաշմանդամի սայլակներ համար |
|  | **Կայանգ**  **KY986BQD:\USER_PROFILE\Desktop\havastagir\surglex\surglex kail\KY986BQ.jpg** | * լյուքս կարգի, օտոբոկ ֆիրմայի պատենտ * Ներժ չժանգոտվող պողպատից հաշմանդամի սայլակ, դիմացկուն հենքով փոշենստեցված ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ կայուն ներկանյութով * նստատեղի Լայնությունը եւ բարձրությունը կարգավորելի 40-46 սմ 48-54 սմ * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ օգտվողներին առավելագույն հարմարավետություն ապահովող * Ծալման մեխանիզմը ,յուրահատուկ , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը, * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի մեխանիզմ * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Լրացուցիչ թմբուկային արգելակներ * Պինդ 24 ' հետեւի արագ արձակման գործառույթով ամորտիզազիոն անիվներ * 8 'դիմային կաուչուկե ամորտիզազիոն անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնել կայուն եւ ապահով  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg | | 60 սմ | 40- 46սմ | *24''PU* | 8''PVC | 48-54 սմ | 90 սմ | 40 սմ | 42սմ | 100 կգ |   **D:\USER_PROFILE\Desktop\havastagir\surglex\surglex kail\KY986BQ.jpg** | 125000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
|  | **Կայանգ**  KY869LAJ-46 | * Դելյուքս կարգի Այլումինե հենքով հաշմանդամի սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ * հակաշրջվելի մեխանիզմով * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , Կրկնակի մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ֆիքսված դիզայն հարմարեցված սեղանին մոտենալու համար, * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ Հրակայուն նյութալցված Ամառայի և ձմեռային պաստառով * Թիկնակը միջնամասից ծալովի * Ոտնաթաթերի շարժական հանվող հենատեղ * 24'' հետեւի, պինդ անվադողերով անիվներ * սպասարկում չպահանջող 8 ''դիմային կաուչուկե անվադողերով սոլիդ /համաձույլ/ անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով * Ուղեկցողի համար արգելակման մեխանիզմ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg | | 76 սմ | 34սմ | 56սմ | 24''PU | 6''PVC | 59 սմ | 95 սմ | 48 սմ | 32սմ | 125 կգ | | 105000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
|  | Կայանգ  KY903RBQ-46 | * Ներժ պողպատյա դիմացկուն հենքով հաշմանդամի սայլակ * Էրգոնիկ ժամանակակից դիզայնով, պայմանավորված գոտկատեղի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով առավելագույն հարմարավետությամբ * հակաշրջվելի մեխանիզմով * մեջքի հատվածը տարբեր անկյուններով կարգավորվող միջնամասում ծալվող. * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , կրկնակի մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ, * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Լրացուցիչ թմբուկային արգելակներ * Պնեվմո կամպինդ 24 ' հետեւի արագ անջատվող անիվներ * 17.5\*4.5 դիմային կաուչուկե անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլեն տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg | | 65 սմ | 46սմ | 46սմ | 24''PU | 8''PVC | 51 սմ | 90 սմ | 40 սմ | 45սմ | 120 կգ |   D:\USER_PROFILE\Desktop\havastagir\surglex\surglex kail\KY903RBQ-46.jpg | 105000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
|  | **Կաիյանգ**  KY980LQ-30 | * Այլումինե հենքով մանկական անվասայլակ * վառ վարդագույն Էրգոնիկ դիզայն, թեթև, չժանգոտվող արծաթի օքսիդի ծածկանյութով * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ , կողային պաշտպանիչներով, բարձրության կարգավորման հարմարանքով, ամրագոտիներով, * Հրակայուն նյութալցված վառ վարդագույն պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Պնեվմո կամ պինդ 20 ' հետեւի, դյուրահանվող անիվներ * 8'' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **46 սմ** | **32սմ** | **30սմ** | **20''PU** | **6''PVC** | **48 սմ** | **83 սմ** | **32 սմ** | **35սմ** | **100 կգ** | | 105000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 2 | **Կաիյանգ**  KY980AC-35 | * Ներժ Պողպատյա ամրապինդ հենքով , մանկական անվասայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ, * փոշենստեցված իտալական տեխնոլոգիայով * մեջքի հենատեղը միջնամասից ծալովի * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ , կողային պաշտպանիչներով, բարձրության կարգավորման հարմարանքով, ամրագոտիներով * Նստատեղը փափուկ Հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի փափուկ , բարձությոևնը կարգավոևվող հենատեղով * Պնեվմո կամ պինդ 22 ' հետեւի անիվներ * 8'' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **51 սմ** | **31սմ** | **35սմ** | **22''PU** | **6''PVC** | **48 սմ** | **83 սմ** | **36 սմ** | **41սմ** | **80 կգ** | | 95 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 3 | **Կաիյանգ**  **KY951B-56** | * Ներժ պողպատյա դիմացկուն հենքով սուպեր լայն հաշմանդամի սայլակ/ մինչև 125 կգ օգտվողի համար * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ , * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ հրակայուն, նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Պնեվմո կամ պինդ 24 ' հետեւի անիվներ * 20\*3.8 դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **78 սմ** | **42սմ** | **56սմ** | **24''PU** | **6''PVC** | **54 սմ** | **94 սմ** | **46 սմ** | **32սմ** | **125 կգ** | | 105 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 4 | **Կաիյանգ**  **KY951AC-56** | * Ներժ պողպատյա դիմացկուն հենքով սուպեր լայն հաշմանդամի սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, գոտկատեղի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավորված առավելագույն հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալները էրգոնիկ հետբացվող մեխանիզմով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի փափուկ հենատեղով * Նստատեղը դիմացկուն գերփափուկ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Դիմացկուն և հարմարավետ նստատեղ 56 սմ օգտվողի համար * Պնեվմո կամ պինդ 24 ' հետեւի անիվներ * 20\*5 PU դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **76 սմ** | **34սմ** | **56սմ** | **24''PU** | **6''PVC** | **59 սմ** | **95 սմ** | **48 սմ** | **32սմ** | **125 կգ** | | 110 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 5 | **Կաիյանգ**  **KY956XQ-48** | * Ներժ պողպատյա դիմացկուն հենքով լայն հաշմանդամի սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, գոտկատեղի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավորված առավելագույն հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը , * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ , * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Լրացուցիչ թմբուկային արգելակներ * Պնեվմո կամ պինդ 24 ' հետեւի արագ անջատվող անիվներ * 17.5\*4.5 դիմային կաուչուկե անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **67սմ** | **32սմ** | **48սմ** | **24''PU** | **17.5\*4.5** | **52 սմ** | **96 սմ** | **42 սմ** | **41սմ** | **125 կգ** | | 95 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 6 | Կաիյանգ  KY908A-46 | * պողպատյա քրոմապատ դիմացկուն հենքով հաշմանդամի սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ , * Թիկնակը միջնամասից ծալովի, * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Պնեվմո կամ պինդ 24 ' հետեւի անիվներ * 8' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնքթույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով   KY908A-46.jpg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **62սմ** | **28սմ** | **46սմ** | **24''PU** | **8''PVC** | **49 սմ** | **84 սմ** | **42 սմ** | **44սմ** | **100 կգ** | | 90 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 7 | Կաիյանգ  KY868LAJ-A-46 | * Դելյութս կարգի Այլումինե հենքով հաշմանդամի սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ֆիքսված դիզայն հարմարեցված սեղանին մոտենալու համար, * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ Հ հրակայուն նյութալցված Ամառայի և ձմեռային պաստառով * Թիկնակը միջնամասից ծալովի * Ոտնաթաթերի շարժական հենատեղ * 24'' հետեւի, Պնեվմո կամ պինդ անվադողերով անիվներ * սպասարկում չպահանջող 8 '' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով * Ուղեկցողի համար արգելակման մեխանիզմ   KY868LAJ-A-46.jpg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **63 սմ** | **24սմ** | **26սմ** | **24''PU** | **8''PVC** | **50 սմ** | **87 սմ** | **43 սմ** | **37սմ** | **109կգ** | | 95 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 8 | **Կաիյանգ**  KY909B-46 | * պողպատյա դիմացկուն հենքով ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ կայուն ներկանյութերով փոշենստեցված * Էրգոնիկ դիզայն, գոտկատեղի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավորված առավելագույն հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ, * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ Հ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Պնեվմո կամ պինդ 24 ' հետեւի անիվներ * 8 ' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով   KY909B-46.jpg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **61սմ** | **28սմ** | **46սմ** | **24''PU** | **8''PVC** | **52 սմ** | **95 սմ** | **41 սմ** | **41սմ** | **110 կգ** | | 85 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 9 | Կաիյանգ  KY903B-46, | * Էկոնոմ կարգի գալվանապատ Ա3 պողպատյա դիմացկուն հենքով * Ամերիկա եվրոպական ոժի դիզայն, գոտկատեղի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավորված առավելագույն հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ , * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի կտորե հենատեղով * Պնեվմո կամ պինդ արագ անջատվող 24 ' հետեւի անիվներ * 8'' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով   KY903B-46.jpg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **68 սմ** | **28սմ** | **46սմ** | **24''PU** | **8''PVC** | **49 սմ** | **88սմ** | **41 սմ** | **41սմ** | **100 կգ** | | 85 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 10 | Կաիյանգ  KY902C-46, | * Ներժ Պողպատյա քրոմապատ օրթոպեդիկ սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, գոտկատեղի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավորված առավելագույն հարմարավետությամբ * Ծալման մեխանիզմը , դիմացկուն , մկրատաձև , հարմարեցված տրանսպորտային փոխադրմանը * PU Արմնկակալների էրգոնիկ ետբացովի կամ հանվող մեխանիզմ, * Նստատեղը դիմացկուն փափուկ հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ոտնատեղը հանվող շարժական , ձկնամկանի փափուկ հենատեղով * Պնեվմո կամ պինդ 24 ' հետեւի անիվներ * սպասարկում չպահանջող 8 ' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակներ, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով   KY902C-46.jpg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **64սմ** | **29սմ** | **46սմ** | **24''PU** | **8''PVC** | **54սմ** | **88 սմ** | **40 սմ** | **41սմ** | **125 կգ** | | 90 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| 11 | **Կաիյանգ**  KY610GCJ-46 | * Սանիտարական հարմարանքով օժտված նստատեղովպողպատյա քրոմոպատ սայլակ * Էրգոնիկ դիզայն, տարբեր օգտագործողների առաջարկով բարելավված հարմարավետությամբ * կայուն ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ * Տարբեր օգտագործողների համար 90 ° -ից մինչեւ 180 ° բարձր նստվածքի ապահովում * Նստատեղը դիմացկուն հրակայուն նյութալցված պաստառով * Ծալման մեխանիզմը չժանգոտվող , դիմացկուն , կրկնակի մկրատաձև հարմարանքով * Արմնկակալների ֆիքսված կամ շարժական մեխանիզմ * Ոտնաթաթերի շարժական հենատեղ ,ձկննամկանի հարմարավետ շարժական հենակներ * 24'' հետեւի, Պնեվմո կամ պինդ անվադողերով անիվներ, * սպասարկում չպահանջող 8 ' դիմային կաուչուկե անվադողերով անիվներ * Անվտանգ արգելակները, որոնք թույլ են տալիս կանգնեցնել սայլակը կայուն եւ ապահով   KY610GCJ-46.jpg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/a3624019-099b-4978-ba19-bda9a5477db5.jpg** | http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/8506c1dc-1a1a-47bc-96b2-b9e45dbbaa05.jpg | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4434929a-226d-414f-b2d6-9cd7a3865e8a.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/bd0a0b6e-0e5b-46ea-a917-a7d81b354155.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/4e6ee467-82b4-4f9d-b2cb-fbb98b6114d5.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/345a9392-e458-4099-b18f-eeb7d1740fae.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/3983bd76-ac3c-469e-8d3a-cda7b5425347.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/19b80341-d887-4537-80f5-38c7997315a7.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/93d551f7-f87f-4527-b355-5f5bc1e02045.jpg** | **http://en.nhkaiyang.com/imageRepository/d8509961-007a-4ed7-98e5-091903fdf4b0.jpg** | | **78 սմ** | **42սմ** | **56սմ** | **24''PU** | **6''PVC** | **54 սմ** | **94 սմ** | **46 սմ** | **32սմ** | **110 կգ** | | 110 000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
| **ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ՍԱՅԼԱԿԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ԵՎ ԱՅԼ ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ** | | | | |
| 1 | KY567 | Փափուկ պաստառ  **Նախատեսված է որոշ տեսակի սայլակների նստատեղը ձմռանը հարմարավետ դարձնելու համար ն հրակայուն պաստառո , նյութալցված** | 10000 | Բախշումը ՝  Ք. **Երևան** , Ծարավ աղբյուրի 55Ա.  **091 432 482**  Գործունեության այլ վայրերի տվյալներ՝  ք. **Երևան**, Գ. Լուսավորիչի 15  **Հեռ.՝ 010 505 502**  ՀՀ Լոռու մարզ, ք. **Ստեփանավան**, 4-րդ միկրոշրջան 4-րդ փողոց,բն.6  **Հեռ.՝ 060 52-54-84՝**  Հույս-Արթիկ Հաշմանդամների աջակցման կենտրոն  **Հեռ. 094 116633**  **ք.Արթիկ**, Անկախության փողոց 31, բն 3 |
|  | KY576 | D:\USER_PROFILE\Desktop\havastagir\DIMUM ASHXATAKAZM.JPG **Բաժակակալ 1 զույգ** | 5000 |
| 2 | KY564 | Հարմարավետ փափուկ նստատեղ | 5000 |
| 3 | KY563 | Հարմարավետ փափուկ ռելիեֆային նստատեղ | 20000 |
| 4 | KY574-A  Սեղան սայլակին ամրացվող | Սեղան սայլակին ամրացվող գոստրոնոմիկ և այլ նպատակով օգտագործելու համար  2.jpg4.jpg | 10 000 |
| 5 | Անվադողեր | 6” Ռետինե հիմքով պինդ անվադողեր  Վաճառվում է հատով  FS7003.jpg | 5000 |
| 6 | Անվադողեր | 24” Ռետինե հիմքով պնեվմատիկ և պինդ անվադողեր առանց անվահեծերի  Վաճառվում է հատով  http://cdn3.volusion.com/odoj5.b2ymb/v/vspfiles/photos/TQ242421-2.jpg?1450703217 | 5000 |
| 7 | D- RW16 անվահեծ այլումինե մերսեդես | Անվահեծ Հաշմանդամի սայլակի տյունինգի համար մերսեդես ֆիրմայի պայմանանշանի տեսքով  **Վաճառվում է զույգով**  Տյունինգի համար1512553983(1) | 65 000 |

\***«ԿԱՄԱՐ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող հաշմանդամի սայլակների տեսականին փոխվել է 15.10.2018թ-ի դրությամբ :**