**Ձև 2**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող լսողական սարքերի վերաբերյալ**

**«ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ապրանքանիշը,**  **մոդելը և/կամ կոդը** | **Տեխնիկական նկարագրությունը և լուսանկարը** | **Գինը**  **(ՀՀ դր.)** | | **Տրամադրման վայրի և այլ սպասարկման կետերի կոնտակտային տվյալներ** | **Որակի համապատասխանության հավաստագիրը կամ հայտարարագիրը** |
| **ԼՍՈՂԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ** | | | | | | |
| 1 | **Aurica**  **Classica 3M** | Անալոգային  Ձայնային ճնշման մակարդակ 136 ԴԲ  Լրիվ ակուսիկ ուժգնացում՝ 68  Տրիմմերի կարգավորիչ ցածր հաճախականնության տիրույթում (H)  **476a59f414cbc528b703e86c4bf20317** | **30 000** | **Սպասարկման հասցե՝** ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55ա,  Հեռ. 010 62-02-01  Էլ. փոստ.  **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**  ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1  Հեռ. 0285 4-42-91 | | Սյունակում ներկայացված որակի եվրոպական ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրված են «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ-ի  բոլոր լսողական սարքերի համար |
|  | **Aurica**  **Neo Classica 675P** | ВУЗД 135  Լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը 70դբ  Հաճախակային դիապազոնը 100-6500  Տեսակը՝ անալոգային ծրագրավորվող  **476a59f414cbc528b703e86c4bf20317** | **32 000** | **Սպասարկման հասցե՝** ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55ա,  Հեռ. 010 62-02-01  Էլ. փոստ.  **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**  ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1  Հեռ. 0285 4-42-91 | |