**Ձև 2**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող լսողական սարքերի վերաբերյալ**

**«ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ապրանքանիշը,****մոդելը և/կամ կոդը** | **Տեխնիկական նկարագրությունը և լուսանկարը** | **Գինը** **(ՀՀ դր.)** | **Տրամադրման վայրի և այլ սպասարկման կետերի կոնտակտային տվյալներ**  | **Որակի համապատասխանության հավաստագիրը կամ հայտարարագիրը**  |
| **ԼՍՈՂԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ** |
| 1 | **Aurica****Classica 3M** | ԱնալոգայինՁայնային ճնշման մակարդակ 136 ԴԲԼրիվ ակուսիկ ուժգնացում՝ 68Տրիմմերի կարգավորիչ ցածր հաճախականնության տիրույթում (H)**476a59f414cbc528b703e86c4bf20317** | **30 000**  | **Սպասարկման հասցե՝** ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55ա, Հեռ. 010 62-02-01Էլ. փոստ. **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1Հեռ. 0285 4-42-91 | Սյունակում ներկայացված որակի եվրոպական ստանդարտների համապատասխանության հավաստագրերը տրված են «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ-ի  բոլոր լսողական սարքերի համար  |
|  | **Aurica****Neo Classica 675P** | ВУЗД 135Լրիվ ակուստիկ ուժեղացումը 70դբՀաճախակային դիապազոնը 100-6500Տեսակը՝ անալոգային ծրագրավորվող**476a59f414cbc528b703e86c4bf20317** | **32 000** | **Սպասարկման հասցե՝** ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55ա, Հեռ. 010 62-02-01Էլ. փոստ. **Գործունեության այլ վայրերի կոնտակտային տվյալներ՝**ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1Հեռ. 0285 4-42-91 |