### **Գ Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ Ի Հ Ր Ա Վ Ե Ր**

### **ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՄԲ ԳՆՈՒՄ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը՝ | **Մարտունու և Մեղրիի ՀՍԾՏԿ-ների կահավորման միջոցների գնում և տեղադրում** |
| Վճարման աղբյուրը՝ | **«Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիր (ՍՊՎԾ-2)», Վարկ` 5398-AM** |
| Պայմանագիր No. | **SPAP II G-2.1.2/9** |
| Ամսաթիվը՝ |   17 հունիսի, 2020թ.  |

# Հարգելի մատակարար,

1. Հրավիրում ենք ներկայացնելու Ձեր Գնառաջարկը **«Մարտունու և Մեղրիի ՀՍԾՏԿ-ների կահավորման միջոցների գնման և տեղադրման»** նպատակով:

*Տեխնիկական մասնագրերի և պահանջվող քանակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կցվում է (Հավելված 1,* կցվում է նաև excel տարբերակով, excel և word տարբերակների չհամընկնելու դեպքում հիմք է ընդունվելու word տարբերակը*):*

1. Դուք պետք է գնառաջարկ ներկայացնեք սույն հրավերի Հավելված 1-ում (կցվում է նաև excel տարբերակով) նշված բոլոր ապրանքների անվանումների համար: Գնային առաջարկները կգնահատվեն բոլոր անվանումների համար միասին և պայմանագիր կկնքվի այն ընկերության հետ, որի բոլոր անվանումների համար առաջարկած ընդհանուր գինը կլինի նվազագույնը:

1. Ձեր Գնառաջարկը պետք է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps ([www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի) համակարգի (այսուհետ նաև` Համակարգ) միջոցով:
2. Գնորդին Ձեր առաջարկի` Armeps համակարգի միջոցով ներկայացման վերջնաժամկետն է **01.07.2020թ., ժ. 15:00:** Համակարգի կողմից չեն ընդունվում վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը:
3. Ձեր առաջարկը` հայերեն լեզվով պետք է ներկայացվի համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերի, կատալոգ(ներ)ի և տպագիր այլ նյութերի ու համապատասխան տեղեկությունների հետ մեկտեղ՝ գնանշված յուրաքանչյուր անվանման համար` ներառելով կազմակերպությունների անվանումները և հասցեները, որոնք ապահովում են սպասարկման ծառայություններ Հայաստանի Հանրապետությունում:

6. Ձեր առաջարկը պետք է ներկայացվի ստորև բերված հրահանգների և կից ներկայացվող Պայմանագրի համաձայն: Կցված Մատակարարման ժամկետները և պայմանները հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

**(**i) ԳՆԵՐ- Գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով` մատակարարման վերջնական վայր` **Մարտունու ՀՍԾՏԿ** (ՀՀ, Գեղարքունի մարզ, ք. Մարտունի, Շահումյան փողոց 2) և **Մեղրիի ՀՍԾՏԿ** (ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի փող., շենք 2, տարածք 33) հասցնելու ընդհանուր արժեքով, որը կներառի բոլոր հարկերը` ԱԱՀ-ն, մաքսատուրքերը, տուրքերը, երկրի ներսում տեղափոխման, ապահովագրության, բարձման և բեռնաթափման ծախսերը:

(ii) **1. ԳՆԱՆՇՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** - Տեխնիկական մասնագրերին էականորեն համապատասխանող առաջարկները կգնահատվեն վերջնական վայր հասցնելու ընդհանուր գնի համեմատման սկզբունքով՝ սույն Գնառաջարկի հրավերի 2-րդ կետին համապատասխան:

 Առաջարկները գնահատելիս Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի գնահատված գինը կորոշի գնառաջարկի թվաբանական ցանկացած անճշտությունների ուղղումների միջոցով, հետևյալ կերպ.

ա) այնտեղ, որտեղ կա անհամապատասխանություն բառերով և թվերով տրված գումարների միջև, կգերակայի բառերով գրվածը,

բ) այնտեղ, որտեղ կա անհամապատասխանություն միավորի արժեքի և միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքով ստացված ընդամենի միջև, կգերակայի նշված միավորի արժեքը,

գ) եթե Մատակարարը հրաժարվի ընդունել ուղղումները, նրա առաջարկը կմերժվի:

**2. ՀԵՏՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ - Նվազագույն գնահատված էապես համապատասխանող գնառաջարկը որոշելուց հետո Գնորդը պետք է իրականացնի Մատակարարի հետորակավորում` միայն նշված պահանջների հիման վրա: Ստորև ներկայացվող տեքստում չներառված պահանջները չպետք է կիրառվեն Մատակարարի որակավորումների գնահատման մեջ:**

**Փորձ և տեխնիկական կարողություն**

**Մատակարարը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ վերջինս բավարարում է փորձառության հետևյալ պահանջը (ները).**

* **Նմանատիպ բնույթի ապրանքների մատակարարման առնվազն 3 տարվա փորձ (անհրաժեշտ է ներկայացնել հաջողությամբ կատարված պայմանագրերի ցանկը): Որպես վկայություն Մատակարարը պետք է տրամադրի վերջին երեք տարիների ընթացքում հաջողությամբ կատարված առնվազն երկու (2) պայմանագրի սկանավորված տարբերակները /ՀՁ-ի դեպքում որպես գլխավոր Մատակարար/՝ նշելով Գնորդին, Պայմանագրի գինը և մատակարարված ապրանքները:**

**Նմանատիպ են համարվում գրասենյակային կահույքի մատակարարման պայմանագրերը:**

**Ֆինանսական կարողություններ**

* **Վերջին երեք (3) տարիների (2017, 2018, 2019թթ.) ընթացքում տարեկան միջին շրջանառությունը պետք է կազմի պայմանագրի համար Մատակարարի կողմից ներկայացված գնառաջարկի արժեքի առնվազն եռապատիկը *(Օժանդակ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն որպես ապացույց):***
1. ԳՆՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ/ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄ - Հաղթող կճանաչվի այն գնառաջարկ ներկայացնողը, որը կառաջարկի նվազագույն գնահատված և էականորեն համապատասխանող գնառաջարկ ու որը կբավարարի տեխնիկական պահանջներին: Հաղթող ճանաչված առաջարկ ներկայացնողը կստորագրի Պայմանագիր համաձայն կից ձևի, ինչպես նաև մատակարարման ժամկետների և պայմանների:
2. ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ԼԻՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏ- Ձեր առաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի Գնառաջարկի Հրավերի 4-րդ կետում նշված առաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո քառասունհինգ (45) օր ժամկետով:

7. Հետագա տեղեկատվություն

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ էլեկտրոնային Armeps Համակարգի միջոցով պահանջելու հրավերի տեղեկատվություն/պարզաբանում։

8. Ստուգումներ և աուդիտ

8.1 Մատակարարը պետք է ապահովի Գնորդի բոլոր ցուցումների կատարումը, որոնք կհամապատասխանեն մատակարարման վայրի գործող օրենքներին:

8.2 Մատակարարը պետք է թույլատրի և պետք է այնպես անի, որպեսզի վերջինիս Ենթակապալառուները և խորհրդատուները թույլատրեն Բանկին և/կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց ստուգել Պայմանագրի իրականացման և Գնանշման ներկայացման հետ կապված Մատակարարի գրասենյակները և բոլոր հաշիվները և գրառումները Բանկի կողմից նման պահանջ լինելու դեպքում: Մատակարարի և վերջինիս Ենթակապալառուների և Խորհրդատուի ուշադրությունը հրավիրվում է Կետ 5-ին` Պայմանագրի Խարդախության և կոռուպցիայի ձևին, որը ի լրումն այլ բաների, տրամադրում է այն գործողությունները, որոնք նպատակ ունեն սկզբունքորեն խոչընդոտելու Բանկի ստուգման և աուդիտի իրավունքների իրանացմանը և որոնք փոխարինում են արգելված միջոցառման, որը հանգեցնում է պայմանագրի դադարեցման (ինչպես նաև Բանկի գերակայող կանխարգելիչ ընթացակարգերի համաձայն` անհամապատասխանության որոշելուն):

Հարգանքով՝

Վահագն Ստեփանյան

**Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության**

**Երկրորդ ծրագրի համակարգող**

Գնումները համակարգող՝ Արմինե Ազարյան

Կոնտակտային հեռախոսահամար /010/528702, 094757566

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

 Սույն Պայմանագիրը` թիվ -----------, կնքվել է *2020թ. --------------ին`* ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարության (ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3), որը հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից(*հետագայում՝* *Գնորդ*), *մի կողմից* և -------------------------------------------------------------------------------------------------(*հետագայում՝* *Մատակարար*) միջև, մյուս կողմից:

Քանի որ Գնորդը հրավիրել է ներկայացրել առաջարկ «**Մարտունու և Մեղրիի ՀՍԾՏԿ-ների կահավորման միջոցների գնման և տեղադրման**» համար (հետագայում՝ Ապրանքներ), որոնք պետք է մատակարարվեն Մատակարարի կողմից սույն Պայմանագրով և ընդունել է Մատակարարի առաջարկը՝ Պայմանագրի շրջանակներում այդ Ապրանքները` ------------------------------------------------------------------------------------ ընդհանուր արժեքով` ներառյալ ԱԱՀ (հետագայում՝ Պայմանագրի գին), ուստի

Այսուհետ սույն Պայմանագիրը վկայում է հետևյալի մասին.

**1**. Ստորև նշվող փաստաթղթերը համարվում և ընթերցվում են, իբրև սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասերը.

ա/ Մատակարարի Գնառաջարկը՝ մատակարարման պայմանները, տեխնիկական պահանջները;

 բ/ Լրացումներ (եթե կիրառելի են):

1. Հաշվի առնելով վճարումները, որոնք ստորև նշված ձևով կիրականացվեն Գնորդի կողմից Մատակարարին, Մատակարարը Գնորդի հետ կնքում է սույն Պայմանագիրը, համաձայն որի պետք է սույն Պայմանագրի պայմանններին համապատասխան իրականացնի և ավարտի Ապրանքների մատակարարումն ու վերացնի ցանկացած թերությունները:
2. Սույնով Գնորդը պարտավորվում է կատարել ապրանքների մատակարարման և վերացրած թերությունների հետ կապված վճարումները Պայմանագրի գնի չափով՝ սույն Պայմանագրով սահմանված վճարման պայմանների համաձայն:
3. **Դադարեցում**
	1. **Դադարեցում պայմանների չկատարման համար**

(ա) Գնորդը, Մատակարարին ուղարկվող` պարտավորությունների չկատարման վերաբերյալ գրավոր ծանուցումով, կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի խզել պայմանագիրը՝ պահպանելով իր իրավունքը` պայմանագրի չկատարման հիմքով դիմելու որևէ այլ պաշտպանության միջոցի, եթե.

1. Մատակարարը չի կարողանում մատակարարել որևէ կամ բոլոր Ապրանքները Պայմանագրում նախանշված ժամետում կամ տրամադրված երկարաձգված ժամկետում:
2. Եթե Մատակարարը չի կարողանում կատարել Պայմանագրի շրջանակներում նախանշված ցանկացած պարտավորություն, կամ
3. Եթե Մատակարարը, Գնորդի կարծիքով, Պայմանագրի համար մրցելիս ներգրավվել է խարդախության կամ կոռուպցիայի մեջ` համաձայն ստորև ներկայացվող Կետ 5-ի:

(բ) Այն դեպքում, երբ Գնորդն ամբողջությամբ կամ մասամբ դադարեցնում է Պայմանագիրը, իր կողմից հարմար դիտարկվող պայմաններով և ձևով Գնորդը կարող է գնել Ապրանքներ կամ համապատասխան Ծառայություններ, որոնք նման են չմատուցված կամ չտրամադրված ծառայություններին, իսկ Մատակարարը պետք է պատասխանատու լինի Գնորդի հանդեպ համանման Ապրանքների և Ծառայությունների նպատակով ցանկացած լրացուցիչ ծախսերի համար: Այնուամենայնիվ, Մատակարարը պետք է շարունակի Պայմանագրի Կատարումը այնքանով, որքանով այն դադարեցված չէ:

**4.2 Անվճարունակության համար դադարեցում**

(ա) Գնորդը կարող է ցանկացած ժամանակ դադարացնել Պայմանագիրը` այդ մասին ծանուցելով Մատակարարին, եթե Մատակարարը սնանկ կամ անվճարունակ է ճանաչվում: Նման դեպքում դադարեցումը կլինի առանց Մատակարարին փոխհատուցման, այն դեպքում, եթե նման դադարեցումը կանխակալ կարծիք չի ստեղծի կամ ազդի հայցի ներկայացման իրավունքի կամ իրավունքի պաշտպանության միջոցի վրա կամ կստացվի Գնորդի կողմից:

**4.3 Դադարեցում հարմարության համար**

(ա) Գնորդը, Մատակարարին ուղարկված ծանուցման միջոցով, կարող է դադարեցնել Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասամբ իր հարմարության համար ցանակացած ժամանակ: Դադարեցման մասին ծանուցմամբ պետք է սահմանվի, որ դադարեցումը Գնորդի հարմարության համար է, Պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարի կատարողականի դադարեցման չափսը, ինչպես նաև օրը, երբ դադարեցումն ուժի մեջ է մտնում:

(բ) Ամբողջական Ապրանքները, որոնք պատրաստեն ուղարկման համար Մատակարարի կողմից դադարեցման մասին ծանուցումը ստանալուց հետո 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում, կընդունվեն Գնորդի կողմից Պայմանագրի պայմաններով և գներով: Մնացած ապրանքների համար Գնորդը կարող է ընտրել.

(i) ավարտին հասցնել ցանկացած մասնաբաժինը և առաքել Պայմանագրի պայմաններով և գներով և/կամ

(ii) չեղյալ հայտարարել մնացած մասը և Մատակարարին վճարել մասամբ ավարտած Ապրանքների և դրանց հետ կապված Ծառայությունների, ինչպես նաև նյութերի և Մատակարարի կողմից նախկինում ձեռք բերված մասերի դիմաց համաձայնեցված գումարը:

1. **Խարդախություն և կոռուպցիա**

Եթե Գնորդը որոշում է, որ Մատակարարը և/կամ վերջինիս աշխատակիցներից որևիցէ մեկը, կամ վերջինիս գործակալները կամ Ենթակապալառուները, խորհրդատուները, ծառայություն մատուցողները և/կամ վերջիններիս աշխատակիցները Պայմանագրի իրականացման համար մրցելիս ներգրավվել են կոռուպցիոն, խարդախ, գաղտնի համաձայնությամբ պայմանավորված, հարկադրական կամ խոչընդոտող միջոցառումներում (*ինչպես սահմանվում է Բանկի գերակայող կանխարգելիչ միջոցառումներում*), ապա Գնորդը կարող է Մատակարարին կատարված 14-օրյա ծանուցմամբ դադարեցնել Մատակարարի վարձումը Պայմանագրի շրջանակներում և չեղյալ հայտարարել Պայմանագիրը, իսկ նախորդ Կետ 4-ը պետք է կիրառվի այն դեպքում, եթե նման բացառումն իրականացվել է ենթակետ 4.1-ի շրջանակներում:

1. **Ստուգումներ և աուդիտ**

6.1 Մատակարարը պետք է իրականացնի Գնորդի բոլոր ցուցումներ, որոնք չեն հակասում մատակարարման վայրում կիրառվող օրենսդրական դաշտին: Մատակարարը պետք է թույլատրի և պետք է այնպես անի, որպեսզի վերջինիս Ենթակապալառուները և խորհրդատուները թույլատրեն Բանկին և/կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց ստուգել Պայմանագրի իրականացման և Գնանշման ներկայացման հետ կապված Մատակարարի գրասենյակները և բոլոր հաշիվները և գրառումները Բանկի կողմից նման պահանջ լինելու դեպքում: Մատակարարի և վերջինիս Ենթակապալառուների և Խորհրդատուի ուշադրությունը հրավիրվում է Կետ 5-ին` Պայմանագրի` Խարդախության և կոռուպցիայի ձևին, որը ի լրումն այլ բաների, տրամադրում է այն գործողությունները, որոնք նպատակ ունեն սկզբունքորեն խոչընդոտելու Բանկի ստուգման և աուդիտի իրավունքների իրանացմանը և որոնք փոխարինում են արգելված միջոցառման, որը հանգեցնում է պայմանագրի դադարեցման (ինչպես նաև Բանկի գերակայող կանխարգելիչ ընթացակարգերի համաձայն` անհամապատասխանության որոշելուն):

|  |  |
| --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ** | **ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ** |

##### ***ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ***

Ամսաթիվ

Ում` ----------------------------------------------(Գնորդի անվանումը)

 -----------------------------------------------(Գնորդի հասցեն)

Մենք առաջարկում ենք իրականացնել ------------------------------------------------------------*(Պայմանագիր անվանումը և համարը),* համաձայն սույն Գնանշման Հրավերին կցված պայմանագրի պայմաններին -------------------- ՀՀ դրամ (*գումարը բառերով և թվերով*) Պայմանագրի գնով` ներառյալ ԱԱՀ: Մենք առաջարկում ենք ավարտել Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումը Պայմանագրի ստորագրման օրվանից ………..…օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն Առաջարկը և Ձեր գրավոր ընդունումը կհանդիսանա մեր միջև պարտադիր ուժ ունեցող Պայմանագիր: Մենք հասկանում ենք, որ Դուք պարտավոր չեք ընդունել ամենացածր գին ունեցող կամ Ձեր կողմից ստացված որևէ այլ Առաջարկ:

Սույնով մենք հաստատում ենք, որ սույն Առաջարկը համապատասխանում է Գնանշման Հրավերի փաստաթղթերի առաջարկի վավերության պահանջներին:

Լիազորված ստորագրություն

Ստորագրողի անունը և պաշտոնը

Մատակարարի անվանումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հասցեն

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հեռախոսի համարը

Ֆաքսի համարը

***ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ***

**Ծրագրի անվանում`** «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիր (ՍՊՎԾ-2)», վարկ՝ 5398-AM

Գնորդ` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն /ՀՀ ԱՍՀՆ/, որը պատասխանատու է Ապրանքների ընդունման և հանձման-ընդունման ակտի ստորագրման (որում նշված կլինի ապրանքի անվանումը, նկարագիրը, գործարանային համարը, քանակը, մեկ միավոր գինը և ընդհանուր գումարը) և մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներ կատարելու համար:

Ապրանքները ստացող` Մարտունու ՀՍԾՏԿ (ՀՀ, Գեղարքունի մարզ, ք. Մարտունի, Շահումյան փողոց 2)

 Մեղրիի ՀՍԾՏԿ (ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի փող., շենք 2, տարածք 33)

Փաթեթ No. SPAP II G- 2.1.2/9

1. **ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Առարկա No** | **Ապրանքների նկարագիրը**  | **Քանակը** | **Միավորի գինը,****ՀՀ դրամ[[1]](#footnote-1)**(ներառյալ բոլոր հարկերը, մաքսատուրքերը, ԱԱՀ-ն, երկրի ներսում տեղափոխում, ապահովագրություն) | **Մատակարարման վերջնական վայր հասցնելու Ընդհանուր գինը1**(ներառյալ բոլոր հարկերը, մաքսատուրքերը, ԱԱՀ-ն երկրի ներսում տեղափոխում, ապահովագրություն/) | **Հանձնելու ամսաթիվը** |
|  |  | Համաձայն Հավելված 1-ի  |  |  |  | **Պայմանագրի ստորագրման օրվանից 60 օրացուցային օր** |
| Ընդամենը՝ |  |  |  |
| Ընդհանուր գինը ներառում է ԱԱՀ-ի հետևյալ գումարը  |  |  |  |

*Նշում. Միավորի գնի հաշվարկման և մատակարարման ընդհանուր գնի միջև տարբերության դեպքում գերակայողը միավորի գինն է:*

1. ՖԻՔՍՎԱԾ ԳԻՆ. Վերը նշված գներն անփոփոխ են ու ֆիքսված և սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում փոփոխման ենթակա չեն:
2. Գնորդին իրավունք է վերապահված վերջնական պայմանագրի պատրաստման ժամանակ մինչև 15 տոկոսի չափով ավելացնել կամ պակասեցենել ապրանքների և ծառայությունների նախնական քանակները` առանց միավորի գնի, ինչպես նաև այլ ժամկետների և պայմանների փոփոխության:
3. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ Մատակարարումը պետք է ավարտվի վերոնշյալ ժամանակացույցի համաձայն, սակայն պայմանագրի ստորագրման օրվանից ոչ ուշ, քան 60 օրացուցային օրվա ընթացքում:
4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Սույն Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները պետք է ամբողջությամբ ապահովագրվեն ազատ փոխարկելի արժույթով` արտադրության, ձեռքբերման, փոխադրման, պահեստավորման, կամ տեղափոխման ժամանակ վնասումից կամ կորստից: Ապահովագրության գումարը պետք է կազմի Ապրանքների ընդհանուր արժեքի 110%-ին համարժեք գումար` «պահեստից» մինչև «պահեստ» «բոլոր տիպի ռիսկեր» հիմքով, ներառյալ պատերազմի ռիսկը: Մատակարարը պետք է ապահովի և վճարի բեռների ապահովագրությունը և Գնորդին դիտարկի որպես բենիֆիցիար:
5. ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Սույն Պայմանագիրը պետք է մեկնաբանվի համաձայն Գնորդի երկրի օրենսդրության:
6. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ Գնորդը և Մատակարարը պետք է ձեռնարկեն բոլոր ջանքերը, որպեսզի ուղղակի, ոչ պաշտոնական բանակցությունների միջոցով բարեկամաբար լուծեն իրենց միջև սույն Պայմանագրի շրջանակներում առաջացած ցանկացած տարաձանություն կամ վեճ: Գնորդի և Մատակարարի միջև առաջացած, չլուծված վեճի դեպքում այն ենթակա է լուծման Գնորդի երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
7. **ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ**

Մատակարարը պետք է Գնորդին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`

* 1. Մատակարարի հաշիվ-ապրանքագրի բնօրինակը, որում նշված է ապրանքների անվանումը, քանակը, մեկ միավորի գինը և ընդհանուր գումարը,

2. Արտադրողի կամ Մատակարարի երաշխիքի վկայականը:

1. **ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ**

Վճարումը կկատարվի հետևյալ եղանակով՝ Մատակարարի կողմից մատակարարված ապրանքների դիմաց Պայմանագրի 100% վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով` գումարը փոխանցելով Մատակարարի բանկային հաշվին` Գնորդի կողմից ստորագրված Ապրանքների հանձման-ընդունման ակտիև Կետ 8-ում նշված մատակարարման փաստաթղթերի ստացումից հետո ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում:

Այն դեպքում, եթե Գնորդը չվճարի Մատակարարին նշված ժամանակահատվածում՝ Գնորդը պետք է փոխհատուցի ուշացած գումարի տարեկան 5 տոկոս դրույքաչափով:

Պայմանագրի գնի վճարումը առանց ԱԱՀ-ի կիրականացվի «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիր (ՍՊՎԾ-2)» թիվ 5398-AM վարկային ծրագրի միջոցներից, իսկ ԱԱՀ-ն կվճարվի ՀՀ Պետբյուջեի միջոցներից:

10. ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ Առաջարկվող Ապրանքները պետք է ունենան արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիք Տեխնիկական մասնագրերում նշված ժամկետով` սկսած ապրանքները Գնորդին մատակարարելու օրվանից:

11. ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՆՇԱԳՐՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ Մատակարարը պետք է ապահովի Ապրանքների պահանջվող ստանդարտով փաթեթավորումը` կանխելու համար վերջիններիս վնասումը, այդ ապրանքները Պայմանագրով սահմանված վերջնական վայր տեղափոխման ընթացքում:

12. ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Բոլոր թերությունները պետք է վերացվեն Մատակարարի կողմից Գնորդի ծանուցումից հետո երեսուն /30/ օրվա ընթացքում` առանց Գնորդի կողմից լրացուցիչ վճարման: Թերությունների վերացման ծառայություններ իրականցնողի անվանումը և հասցեն, որը պետք է երաշխիքային ժամկետում վերացնի թերությունները հետևյալն է -----------------------------------------------------------------------------------------------:

13. ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Եթե Մատակարարին չի հաջողվում առաքել բոլոր Ապրանքները կամ դրանց մի մասը նախատեսված ժամկետում, Գնորդը պետք է, առանց վնասներ կրելու, Պայմանագրային գնից գանձի, որպես կետանցի տոկոսներ, ժամկետանց մատակարարված ապրանքների կամ չմատակարարված ապրանքների մասով շաբաթական 0.5% մինչև գանձման առավելագույն տոկոսաչափը: Առավելագույն պահումը չպետք է գերազանցի Պայմանագրի գնի տաս (10) տոկոսը:

14. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐ Մատակարարի նկատմամբ տույժեր չեն կիրառվի և պայմանագիրը չի դադարեցվի այն դեպքում, եթե ծառայությունների մատուցման ուշացումը կամ պարտականությունների կատարման հետ կապված ձախողումը արդյունք է հանդիսանում ֆորսմաժորային իրադարձության:

Այս կետի շրջանակում «Ֆորս Մաժոր» նշանակում է. Մատակարարի հսկողությունից դուրս գտնվող իրադարձություն, որը չի ներառում Մատակարարի սխալը կամ անփութությունը, և որը կանխատեսելի չէ: Այդպիսի իրադարձությունները կարող են ընդգրել, սակայն չսահմանափակվել Պատվիրատուի ինքնիրավ գործողություններով, պատերազմներով կամ հեղափոխություններով, հրդեհներով, հեղեղումներով, համաճարակներով, կարանտինային սահմանափակումներով և էմբարգոներով:

«Ֆորս Մաժոր»-ի դեպքում, Մատակարարը պետք է անհապաղ գրավոր ծանուցի Պատվիրատուին նման իրավիճակի և դրա պատճառների մասին: Եթե Պատվիրատուից այլ գրավոր հրահանգ չի ստացվում, Մատակարարը պետք է շարունակի սույն Պայմանագրի շրջանակներում իր պարտականությունների կատարումը հնարավորության սահմաններում, և պետք է աշխատի գտնել «Ֆորս Մաժոր» իրադարձությամբ չկանխարգելվող` աշխատանքի համար բոլոր իրագործելի այլընտրանքային տարբերակները:

15. ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

1. Ընդհանուր նկարագրություն,
2. Առանձնահատուկ մանրամասներ և տեխնիկական ստանդարտներ,

(iii) Կատարողականի չափորոշիչներ:

Մատակարարը հաստատում է համապատասխանությունը վերոնշյալ մասնագրերի (Շեղումների դեպքում Մատակարարը պետք է նշի դրանք):

Մատակարարի անուն

 Ստորագրություն

 Վայր

Ամսաթիվ

|  |
| --- |
| **ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1** |
| **ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ** |
|  |
| **Մարտունու ՀՍԾՏԿ -ի կահավորման միջոցների գնման և տեղադրման** |
| **N** | **Ապրանքի անվանումը** | **Նախագծային կոդը** | **Ապրանքի նկարագիրը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** |
| **1** | **Գրապահարան բաց հարթակներով և չորս բացվող դռներով**  | W-1 | Պատրաստված փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից (բարձրություն-1800 մմ, լայնություն-1200մմ, խորություն-390 մմ): Կորպուսների դետալները պատրաստված փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից, պատված 0.4 մմ PVC երիզով:Փայտե ֆակտուրայով դռները պատված 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ-ոց լամինացված ԴՎՊ-ից: Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ բարձրությամբ, կարգավորվող, քողարկված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Բռնակները կլոր մետաղյա, տրամագիծը 20 մմ: Դռների փափուկ փակվելու մեխանիզմ, ամրացվող Clip ծխնիի վրա:  | Հատ | 18 |
| **2** | **Գրապահարանի հավաքածու ընդունարանի դիմում ընդունողների համար** | **Բաղկացած 6 մոդուլներից (P-8, P-9, P-8a, P-11, B-2a, B-2b)** |
| 2.1 |  ***Երկփեղկանի պահարանի մոդուլ***  | *P-8* | Երփեղկանի պահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ հաստությամբ ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ բարձրությամբ կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով:  | Հատ  | 8 |
| 2.2 | ***Երկփեղկանի զգեստապահարան***  | *P-9* | Երփեղկանի զգեստապահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից, մեջը ամրացված 4 հատ մետաղյա ( արծաթագույն ) կախիչներ: Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով: Մեջքը 8 մմ հաստությամբ գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից: Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ-ոց կարգավորվող:  | Հատ | 1 |
| 2.3 | ***Պահարանի անկյունաձև երկփեղկանի մոդուլ***  | *P-10* | Պատրաստված` գրաֆիտե գույնի 18 մմ լամինացված ԴՍՊ ից **(բարձրություն-950 մմ, լայնություն-850 մմ, խորություն-850 մմ):** Կորպուսի դետալները պատված 1 մմ PVC երիզով:Դռները պատված 2 մմ PVC երիզով: Մեջքը 8 մմ-ոց գրաֆիտե գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից: Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող: Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 2.4 | ***Պահարանի չբացվող մոդուլ***  | *P-11* | Ընդունարանի մոդուլային կահույքի մաս հանդիսացող չբացվող պահարան` պատրաստված գրաֆիտե գույնի 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-950 մմ, լայնություն-930 մմ, խորություն-400 մմ):** Կորպուսի բոլոր դետալները պատված 0.4 մմ PVC երիզով:\*Գծագրում նշված գրաֆիտե գույնի 18 մմ-ոց շարժական դետալը ( դուռը ) նախատեսված է հավաքման պրոցեսի պարզեցման համար: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 2.5 | ***Բաց պահարան*** | *B-2a* | Բաց պահարան փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից: Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով: Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից | Հատ | 4 |
| 2.6 | ***Դեկորատիվ լրացուցիչ դետալ*** | *B-3* | Պատրաստված՝ փայտե ֆակտուրայով 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից:   | Հատ | 1 |
| 2.7 | ***Բաց պահարան*** | *B-2b* | Բաց պահարան փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից: Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից | Հատ | 1 |
| 3 | ***Դիմումների ընդունման սեղանի մոդուլ***  | R-1 | Դիմումների ընդունման աշխատանքային սեղան պատրաստված ամբողջությամբ 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, հաստացումով 36 մմ, սեղանի երեսը և ոտքերը երիզապատված 2 մմ-ոց 42 մմ լայնությամբ երիզով։( բարձրություն-900 մմ, լայնություն-1780 մմ, խորություն-2028 մմ): Սեղանի երեսը, ոտքերը և կողադիր դետալը պատրաստված են փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից։ Դիմադիր դետալը վերը նշված գույնին համապատասխան լամինացված ԴՍՊ-ից։ Սեղանի վրա նաև պատկերված է սեղանի հերթական համարը պատկերով տարբերանշանը, պատրաստված օրգանական ապակուց։ Պատկերանշանի հիմքը պատրաստված է 18 մմ-ոց վերը նշված գույնին համապատասխան լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց PVC երիզով։  | Հատ | 4 |
| 4 | ***Աշխատանքային սեղան ուղղանկյունաձև***  | S-3 | Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան սպիտակ և գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից:Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2մմ-ոց երիզով:Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով:  | Հատ | 6 |
| 5 | ***Ռեսուրս կենտրոնի համար քննարկումների սեղան***  | ***Բաղկացած 3 մուդուլներից* ( S-5a, S-5b, D-3)** |
| 5.1 | ***Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան (կլորացված անկյունով) /աջակողմյա*** | S-5a  | Պատրաստված սպիտակ և գրաֆիտե 25 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-1400 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 5.2 | ***Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան (լորացված անկյունով) /ձախակողմյա*** | S-5b  | Պատրաստված սպիտակ և գրաֆիտե 25 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-1400 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 5.3 | ***Մոդուլաին սեղանները կապակցող դետալ*** | D-3 | Պատրաստված 18 մմ-ոց փայտի ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.4 մմ-ոց երիզով **(բարձրություն-618 մմ, լայնություն- 260 մմ, երկարություն-2775 մմ):** Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 6 | ***Ղեկավարի աշխատանքային սեղան*** | ***Բաղկացած 3 հիմնական մուդուլներից լրակազմ (S-8, P-6a, P-6b )*** |
| 6.1 | ***Ղեկավարի աշխատանքային սեղան*** | S-8 | Ղեկավարի երկու կտորից կազմված աշխատանքային սեղանը պատրաստված գրաֆիտի և փայտի ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից։ Աշխատանքային սեղանի երեսը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից, հաստացումով 36 մմ։Սեղանի երեսը և ոտքերը երիզապատված 2 մմ-ոց 42 մմ լայնությամբ երիզով **(բարձրություն-745 մմ, լայնություն-1400 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային սեղանի դիմադիր դետալը 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով:Աշխատանքային սեղանի ոտքերը երկշերտ 18 մմ-ոց (36 մմ) իսկ միջնապատը 18 մմ-ոց գրաֆիտի գույնի լամինատով, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով: Դիմադիր բանակցային սեղանը 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8մմ-ոց երիզով **(բարձրություն-720 մմ, լայնություն-800 մմ, երկարությունը-1225 մմ):** | Հատ | 2 |
| 6.2 | ***Ղեկավարի սեղանի կողադիր պահարան*** | P-6a | Ղեկավարի աշխատանքային սեղանին կից կողադիր պահարան, պատրաստված գրաֆիտե և փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-720 մմ, լայնություն-700 մմ, խորություն-550 մմ):**Ոտքերը գրաֆիտե, իսկ կորպուսային դետալներն ու դռները փայտե ֆակտուրայով 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, կորպուսային դետալները պատված 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները պատված են 0.8-ոց մմ PVC երիզով: Բռնակները կլոր մետաղյա, տրամագիծը - 20 մմ: Դռների փափուկ փակվելու մեխանիզմ, ամրացվող Clip Ծխնիի վրա:  Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող, քողարկված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 6.3 | ***Ղեկավարի սեղանի կողադիր բաց պահարան*** | P-6b | Ղեկավարի աշխատանքային սեղանին կից կողադիր բաց պահարան, պատրաստված գրաֆիտե և փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-720 մմ, լայնություն-800 մմ, խորություն-550 մմ):**Ոտքերը գրաֆիտե, իսկ կորպուսային դետալներն փայտե ֆակտուրայով 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, պատված 0.4 մմ PVC երիզով:  Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող, քողարկված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 7 | ***Ընդունարանի Խորհրդատուների սեղաններ՝ բաժանարարներով***  |  | ***Բաղկացած 2 մոդուլներից (S-10, F-1)*** |
| 7.1 | ***Խորդատուների ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան*** | S-10 | Պատրաստված գրաֆիտե և սպիտակ գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-740 մմ, լայնություն-1300 մմ, խորություն-850 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը և մեկ ոտքը սպիտակ գույնի 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Միջնապատը և մյուս ոտքը գրաֆիտե և սպիտակ 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 3 |
| 7.2 | ***Խորդատուների սեղանի բաժանարար միջնապատ*** | F-1 | Խորհրդատունների աշխատանքային սեղանին կից տեղադրվող բաժանարար-դեկորատիվ և ֆունկցյոնալ միջնապատ **(բարձրություն-1440 մմ, լայնություն-1560 մմ, խորություն-560 մմ):** Միջնապատի հիմքը` մետաղական կոնստրուկտիվ շրջանակ, պատրաստված 60 մմ x 20 մմ ուղղանկյուն կտրվածքով խողովակից, փոշեներկված RAL 7043 գրաֆիտե գույնի ներկով:Միջնապատի դեկորատիվ դետալները պատրաստված են փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18 մմ-ոց ԴՍՊ-ի դետալնեորով: Միջնապատի վերևի մասում ամրացված է սեղանի հերթական համարը պատկերող ցուցանակ` պատրաստված օրգանական ապակուց, վրան փակցված բաց մոխրագույն ինքնակպչուն թաղանթից կտրված համարանիշային թվերով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 3 |
| 8 | ***Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան*** | S-13 | Պատրաստված սպիտակ և գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-1550 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով**:** Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 25 |
| 9 | ***Պահարանների հավաքածու ընդունարանի Խորհրդատուների համար***  | ***Բաղկացած 4 մուդուլներից* (P-8, P- 8a, B- 1, T-10)** |
| 9.1 | ***Պահարան երկփեղկանի***  | *P -8* | Երփեղկանի պահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ հաստությամբ ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով: Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով: Մեջքը 3 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ բարձրությամբ կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով:  | Հատ | 2 |
| 9.2 | ***Պահարան միփեղկանի***  | *P -8a* | Միափեղկ պահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ հաստությամբ ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դուռը առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով: Մեջքը 3 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ բարձրությամբ կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով:  | Հատ | 2 |
| 9.3 | ***Բաց պահարան*** | *B-1* | Բաց պահարան փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 9.4 | ***Տպիչի տակդիր պահարանով***  | *T-10* | Տպիչի տակդի գրաֆիտի գույնի և փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից: Կորպուսի մաս հանդիսացող վերևի դետալը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ-ոց կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 10 | ***Տպիչի տակդիր պահարանոն դիմում ընդունող սեղաների համար*** | M - 2 | Դիմում ընդունող սեղաների մոդուլի պրինտեռի տակդիր պատրաստված 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.4 մմ-ոց PVC երիզով:Դարակները պատրաստված 18 մմ-ոց գրաֆիտե ՝ լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.8 մմ-ոց PVC երիզով:Ոտքերը 70 մմ բարձրությամբ անիվներ ( բոլոր ուղղություններով պտտվող ): ներգևի քաշովի դարակը ունի փական։ Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 4 |
| 11 | ***Աշխատանքային սեղանի համար նախատեսված շարժական պահարան*** | M - 1 | Շարժական պահարան նախատեսված աշխատանքային սեղանի համար պատրաստված 18 մմ-ոց գրաֆիտե՝ լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.4մմ-ոց PVC երիզով:Դարակները պատրաստված 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով՝ լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.8 մմ-ոց PVC երիզով:Ոտքերը 70 մմ բարձրությամբ անիվներ ( բոլոր ուղղություններով պտտվող ) ներգևի քաշովի դարակը ունի փական։ Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 31 |
| 12 | ***Համակարգչի համար նախատեսված տակդիր*** | M - 3 | Համակարգչի համար նախատեսված տակդիր, պատրաստված գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից:Ոտքերը 50 մմ բարձրությամբ անիվներ ( բոլոր ուղղություններով պտտվող ):  | Հատ | 33 |
| 13 | ***Ամբիոն*** | A - 1 | Շրջանաձև մոդուլային ամբիոն` սպիտակ և գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-1250 մմ, լայնություն-900 մմ, խորություն-500 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց, իսկ միջնապատը18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով: Ոտքերի դետալները գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով, դետալի 4 անկյունները կլորացված 50 մմ շառավիղով: | Հատ | 1 |
| 14 | ***Տպիչի տակդիր*** | T-1 | Պատրաստված սպիտակ և փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-600 մմ, խորություն-600 մմ):** Վերևի դետալը 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից: Կորպուսի դետալները` 18 մմ-ոց սպիտակ և փայտե ֆակտուրայով, լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.4 մմ PVC երիզով:Ոտքերը 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 7 |
| 15 | ***Խոհանոցային կահույք***  | ***Բաղկացած 6 մուդուլներից ( K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, այդ թվում նաև աշխատանքային մակերեսից՝ (столешница))*** |
| 15.1 | ***Խոհանոցային կահույքի երկփեղկանի մոդուլ*** | K-2 | Պատրաստված սպիտակ լամինացված 18 մմ-ոց ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-860 մմ, լայնություն-1200 մմ, խորություն-580 մմ):**  Կորպուսի դետալներն ու հարկերը պատված են 0.4 մմ PVC երիզով: Դուռը պատված է 0.8 մմ PVC երիզով: Մեջքը 3 մմ-ոց սպիտակ լամինացված ԴՎՊ-ից: Բռնակները ըստ նախագծի, առանցքային երկարություն 192 մմ, անփայլ արծաթագույն։ Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 3 |
| 15.2 | ***Խոհանոցային կահույքի շարժական դարակներով մոդուլ*** | K-1 | Խոհանոցային կահույքի 3 շարժական դարակներով դետալի,սպիտակ լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից: Կորպուսի դետալներն պատված են 0,4 մմ PVC երիզով:Դարակների ուղղորդիչները թաքնված, 500 մմ խորությամբ փափուկ փակման ֆունկցիայով:Դարակները երեսների դետալները պատված է 0,8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ-ոց սպիտակ միակողմանի լամինացված ԴՎՊ-ից:Բռնակները ըստ նախագծի, առանցքային երկարություն 192 մմ, անփայլ արծաթագույն Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ-ոց, կարգավորվող:  | Հատ | 1 |
| 15.3 | ***Խոհանոցային կահույքի մեկփեղկանի դռնով կախովի մոդուլ*** | K-4 | Պատրաստված սպիտակ լամինացված 18 մմ-ոց ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-400 մմ, լայնություն-600 մմ, խորություն-320 մմ):** Կորպուսի դետալներն ու հարկը պատված 0.4 մմ PVC երիզով: Դուռը պատված է 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ-ոց սպիտակ լամինացված ԴՎՊ-ից: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 1 |
| 15.4 | ***Խոհանոցային կահույքի բաց պահարա*** | K-3 | Պատրաստված սպիտակ 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-400 մմ, լայնություն-1200 մմ, խորություն-300 մմ):** Կորպուսի դետալներն պատված են 0.4 մմ PVC երիզով: Մեջքը 18 մմ-ոց սպիտակ լամինացված ԴՍՊ-ից: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 2 |
| 15.5 | ***Քառակուսի խոհանոցի սեղան***  | K-5 | Պատրաստված 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-750 մմ, խորություն-750 մմ):** Սեղանի մակերեսը սպիտակ գույնի 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքը 80 մմ մետաղյա խողովակ, հիմքի թիթեղի հաստությունը 8 մմ : Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 3 |
| 15.6 | ***Խոհանոցի աշխատանքային մակերես (столешница)*** |   | Խոհանոցի աշխատանքային մակերես պատրաստված **40 մմ-ոց** պլաստիկատով պատված ԴՍՊ-ից **(լայնություն-3600 մմ, խորություն-600 մմ):** Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 1 |
| 16 | ***Մետաղական դարակաշար` բարձրությունը կարգավորելու հնարավորությամբ*** | ***Նախատեսված արխիվի և տնտեսական սենյակի համար, բաղկացած 2 մուդուլից( G-1, C-1 )*** |
| 16.1 | ***Մետաղական դարակաշար տնտեսական սենյակի համար՝ բարձրությունը կարգավորելու հնարավորությամբ*** | G-1 | Երկկողմանի արխիվացման մետաղական դարակաշար (նախատեսված փաստաթղթերի և տնտեսական իրերի համար) Բարձրություն՝ 2300-2700մմ, լայնություն՝ 1100-1300մմ, խորություն՝ 600մմ Դարակների քանակը՝ 9 Դարակից դարակ միջանկյալ ազատ տարածությունը՝ ստորին 3 դարակների միջև՝ 330-350մմ, հաջորդ 5 դարակների միջև՝ 240-260մմ: Յուրաքանչյուր դարակը պետք է կարողանա կրել առնվազն 100կգ ծանրություն Ամբողջական դարակաշարը պետք է կարողանա կրել առնվազն 800կգ ծանրություն: Դարակաշարի աջ և ձախ կողային մասերը պետք է փակվեն 8 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ով (որպեսզի փաստաթղթերը չթափվեն): Դարակաշարի կոնստրուկցիան պետք է ունենա հետշորեն հավաքելու և ձևափոխելու հնարավորություն, ինչպես նաև հարկ եղած դեպքում դարակների միջև հեռավորությունը փոփոխելու հնարավորություն: Դարակաշարը պետք է լինի որակյալ ներկով փոշեներկված: | Հատ | 31 |
| 16.2 | ***Մետաղական դրակաշարի բաց հարթակները փակելու համար նախատեսված դետալ***  | C 1 | Մետաղական դրակաշարի բաց հարկերը պակելու համար նախատեսված դետալ լամինացված 8 | Հատ | 10 |
| 17 | ***Պատին ամրացվող պաշպանիչ դետալներ*** | L-1 | Պատրաստված փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18մմ ՄԴՖ ից, երիզապատված 0.4մմ ոց PVC երիզով **(բարձրություն-200 մմ):**Պատին ամրացման եղանակը - պտուտակներով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Գծամետր | 260 |
| 18 | ***Պտտվող բազկաթոռ` մետաղական ոտքերով և կիսաբարձր թիկնակով*** |   | Պտտվող բազկաթոռ` մետաղական ոտքերով կիսաբարձր թիկնակով նստատեղն ու մեջքի հենարանը` պատված, մաշվելուն բարձր դիմադրողականություն ապահովող, մուգ մանուշակագույն կտորով:Նստատեղի կարգավորման մեխանիզմը` բարձրանալու-իջնելու, ճոճվելու հնարավորությանբ:Հիմքը` սև, մետաղապլաստիկե շարժական անիվներով: Ձեռքի հենակը` ֆիքսված (կամ կարգավորվող), սև պոլիպրոպիլենից: **Ուկրաինա-Լեհական-Ռուսական NOWY STYL ֆիրմայի արտադրության աթոռներին համարժեք:** | Հատ | 43 |
| 19 | ***Գրասենյակային աթոռ` մետաղական կմախքով***  |   | Գրասենյակային աթոռ` մետաղական կմախքով, նստատեղն ու մեջքի հենարանը` պատված, մաշվելուն բարձր դիմադրողականություն ապահովող, մուգ մանուշակագույն կտորով:Նստատեղի հետևի մասը` սև պոլիպրոպիլենից:Մետաղական հիմքը պատրաստված օվալաձև կտրվացքով խողովակներից: **Ուկրաինա-Լեհական-Ռուսական NOWY STYL ֆիրմայի արտադրության աթոռներին համարժեք:** | Հատ | 28 |
| 20 | ***Սպասասրահի համար 3 տեղանոց մետաղական նստարաններ***  |   | 3 նստատեղերով մետաղյա ընդունարանի աթոռ:Չափսերը ` **(բարձրություն-860 մմ, լայնություն-1280 մմ, խորություն-490 մմ):**Նստատեղերը` մետաղյա թիթեղով ձևավորված: Հիմքը` ընդհանուր П-ձև:Մակերեսը փոշեներկված արծաթագույն կամ նիկելապատված: | Հատ | 3 |
| 21 | ***Խոհանոցայի աթոռ***  |   | Նստատեղը և հենարանը` պատրաստած, բարձր կայունություն և որակ ունեցող պլաստմասից: | Հատ | 12 |
| 22 | ***Պատուհանների շերտավարագույր***  |   | Պատուհանների շերտավարագույր քիվով, գույնը մոխրագույն, շերտի լայնությունը՝ 130 մմ։ | մ/ք | 135 |
| 23 | ***ֆլիպ չարթ***  |   | ֆլիպ չարթ եռոտանի, մետաղական կմախքով: Ստանդարտ  | Հատ | 1 |
| 24 | ***Բժշկական մահճակալ***  |   | Բժշկական մահճակալ պատրաստաված չժանգոտվող երկաթե կարկասից, կաշվի փոխարինողից, փափուկ, կաթնագույն կամ մոխրագույն, ստանդարտ **(բարձրություն 550-600 մմ, լայնություն-620 մմ, խորություն-1950 մմ):**  | Հատ | 1 |
| 25 | ***Բժշկական օգնության պարագաներ*** |   |  Տոնոմետր ֆարենդասկոպով, ջերմաչափ, ուժաչափ, անկյունաչափ, բժշկական մուրճիկ և 1-ին բուժ օգնության դեղատուփ:  | Հավաք | 1 |
| 26 | ***Բժշկական կշեռք՝ հասակաչափի հնարավորությամբ*** |   | Մետաղական, մեխանիկական կշեռք, բարձրությունը՝ 150սմ, հասակաչափը ամրացված միջին մասում, երկու մետր չափման հնարավորությամբ: | Հատ | 1 |
| 27 | ***Պատի ժամացույց***  |   | Էլեկտրոնային մեխանիզմով, սլաքներով, կլոր կամ քառակուսի, ՀՀ գերբով: | Հատ | 1 |
| 28 | ***Հայաստանի Հանրապետության գերբը*** |   | Հայաստանի Հանրապետության գերբը, գունավոր: Բարձրությունը՝ 400 - 450 մմ: | Հատ | 1 |
| 29 | ***Հայաստանի Հանրապետության դրոշը*** |   | Հայաստանի Հանրապետության դրոշը՝ փայտե ձողով, ձողի երկարությունը **2300 մմ**, հատակին տեղակայման հարմարանքով։ | Հատ | 1 |
| 30 | ***Ներսի դռների ցուցանակներ (փոքր)*** |   | Ներսի դռների ցուցանակներ (փոքր)՝պատրաստցված` հատուկ ալյումինե պրոֆիլից, օրգանական ապակուց դիմային վահանակով, 2 կողքերը փակող պլաստմասե դետալներով, գրվածքը փոխելու հնարավորությամբ (հայերեն տեքստերը և համարակալումը կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից): **(բարձրություն - 120 մմ, լայնություն - 300 մմ)** | Հատ | 13 |
| 31 | ***Ներսի դռների ցուցանակներ (մեծ)*** |   | Ներսի դռների ցուցանակներ (մեծ)՝ պատրաստցված` հատուկ ալյումինե պրոֆիլից, օրգանական ապակուց դիմային վահանակով, 2 կողքերը փակող պլաստմասե դետալներով, գրվածքը փոխելու հնարավորությամբ (հայերեն տեքստերը և համարակալումը կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից): **(բարձրություն - 150 մմ, լայնություն - 300 մմ)** | Հատ | 3 |
| 32 | ***Արտաքին մուտքի մոտ ամրացվող ցուցատախտակ*** |   | Արտաքին մուտքի մոտ ամրացվող ցուցատախտակ՝ պատրաստցված` ակրիլապատ ալյումինե դետալով, եզրապատված այլումինե կիսակլոր պրոֆիլով: Գրվածքը տպագրված արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանված ինքնակպչուն թաղանթով: **Լայնություն-800 մմ, բարձրություն- 600 մմ** (հայերեն և անգլերեն տեքստը կտրամադրի պատվիրատուն) | Հատ | 1 |
| 33 | ***Սանհանգույցների դռների ցուցանակներ*** |   | Զուգարանների դռների ցուցանակներ 130 մմ x 130 մմ, պատրաստված օրգանական ապակուց, վինիլապատ: Կանանց,տղամարդկանց և հաշմանդամների տարբերանշաններով: | Հատ | 5 |
| 34 | ***Աղբաման` մեծ***  |   | Մետաղական աղբաման, նիկելապատ, նախասրահի և միջանցքների համար, բարձրությունը 600 մմ | Հատ | 2 |
| 35 | ***Կախիչ***  |   | Կախիչ մետաղական ոտնակով, 1800 մմ բարձրությամբ, նվազագույնը 10 կախիչներով: | Հատ | 13 |
| 36 | ***Հաշմանդամների համար նախատեսված սանհանգույցի կահավորանք*** |   | Հաշվանդամների համար նախատեսված սանհանգույցի կահավորանք՝ բռնակներ չժանգոտվող մետաղից, զուգարանակոնքի կողքը պատին 3 կետով ամրացնելուվ ըստ գծագրի, D=25 մմ, Ե=950 մմ, Լ=200-400մմ: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 4 |
| 37 | ***Տղամարդկանց և կանանց սանհանգույցների կահավորանք և սարքավորումներ*** |   | Սանհանգույցի կահավորանք և սարքավորումներ՝ հայելի քանակը 2 հատ, հեղուկ օճառի տարա՝ պատին ամրացվող քանակը 2 հատ, ձեռքերի չորացման էլեկտրական սարք՝ քանակը 1 հատ(V220-240,motor power 200w, iput 1150-1350), զուգարանի թղթի կախիչ՝ քանակը 1 հատ, զուգարանակոնքի մաքրման խոզանակ՝ քանակը 1 հատ, փակվող երեսով նիկելապատ մետաղական աղբաման՝ քանակը 2 հատ (5լ) : | Հավաք | 4 |
| 38 | ***Հաշմանդամների սանհանգույցի կահավորանք և սարքավորումներ*** |   | Սանհանգույցի կահավորանք և սարքավորումներ՝ հայելի , հեղուկ օճառի տարա, ձեռքերի չորացման էլեկտրական սարք (V220-240,motor power 200w, iput 1150-1350), զուգարանի թղթի կախիչ, զուգարանակոնքի մաքրման խոզանակ, նիկելապատ փակվող երեսով մետաղական աղբաման (5լ) : | Հավաք | 1 |
| 39 | ***Մետաղական սանդուղք ՝ արխիվի համար*** |   | Մետաղական սանդուղք, արխիվի համար, բարձրությունը 1500 մմ: Երկտակ կամ եռատակ ծալվող: | Հատ | 1 |
| 40 | ***Շիրմա*** |   | Պատրաստված մետաղական հենարանով՝ պատված կտորով։ Հեշտ տողաշարժելու համար նատեսել անիվներ։ (բարձրություն-1700 մմ, լայնություն-2500):  | Հատ | 1 |
| 41 | ***Մետաղական սանդուղք՝ տնտեսական աշխատանքների համար*** |   | Մետաղական սանդուղք տնտեսական աշխատանքների համար՝ բարձրությունը 2000 մմ: Երկտակ կամ եռատակ ծալվող: | Հատ | 1 |
| 42 | **Զուգափայտեր' տեղաշարժման կարողությունները գնահատելու համար** |   | Երկարությունը' 2300մմ, Լայնությունը' 660մմ Բարձրության կարգավորումը' 700-1 ՕՕՕմմ Բազրիքի տրամագիծը' 40մմ Քաշը' 22կգ Օգտագործողի քաշի սահմանափակումը' 140կգ | Հատ | 1 |
| 43 | ***Անկյունային կամ ուղիղ աստիճան, կախված սենյակի չափերից*** |   | Մի կողմից ունի 4 աստիճան 150մմ, մյուս կողմից 3 աստիճան 200մմ բարձրության | Հատ | 1 |
| 44 | **Շարժական սեղան' բարձրությունը կարգավորվող, (OSG Variable Height Table)** |   | Չափերը' 1200մմ x 680մմ Բարձրությունը կարողէ փոփոխվել 155 - 960մմ | Հատ | 1 |
| **Մեղրիի ՀՍԾՏԿ -ի կահավորման միջոցների գնման և տեղադրման** |
| **N** | **Ապրանքի անվանումը** | **Նախագծային կոդը** | **Ապրանքի նկարագիրը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** |
| 1 | **Գրապահարան բաց հարթակներով և չորս բացվող դռներով**  | W-1 | Պատրաստված փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից  **(բարձրություն-1800 մմ, լայնություն-1200մմ, խորություն-390 մմ):** Կորպուսների դետալները պատրաստված փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից, պատված 0.4 մմ PVC երիզով:Փայտե ֆակտուրայով դռները պատված 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ-ոց լամինացված ԴՎՊ-ից: Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ բարձրությամբ, կարգավորվող, քողարկված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Բռնակները կլոր մետաղյա, տրամագիծը 20 մմ: Դռների փափուկ փակվելու մեխանիզմ, ամրացվող Clip ծխնիի վրա:  | Հատ | 14 |
| 2 | **Գրապահարանի հավաքածու ընդունարանի դիմում ընդունողների համար** | **Բաղկացած 6 մոդուլներից (P-8, P-9, P-8a, P-11, B-2a, B-2b)** |
| 2.1 |  ***Երկփեղկանի պահարանի մոդուլ***  | *P-8* | Երփեղկանի պահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ հաստությամբ ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ բարձրությամբ կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով:  | Հատ  | 5 |
| 2.2 | ***Երկփեղկանի զգեստապահարան***  | *P-9* | Երփեղկանի զգեստապահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից, մեջը ամրացված 4 հատ մետաղյա ( արծաթագույն ) կախիչներ:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 8 մմ հաստությամբ գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ-ոց կարգավորվող:  | Հատ | 1 |
| 2.3 | ***Պահարանի անկյունաձև երկփեղկանի մոդուլ***  | *P-10* | Պատրաստված` գրաֆիտե գույնի 18 մմ լամինացված ԴՍՊ ից **(բարձրություն-950 մմ, լայնություն-850 մմ, խորություն-850 մմ):** Կորպուսի դետալները պատված 1 մմ PVC երիզով:Դռները պատված 2 մմ PVC երիզով: Մեջքը 8 մմ-ոց գրաֆիտե գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից: Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող: Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 2.4 | ***Պահարանի չբացվող մոդուլ***  | *P-11* | Ընդունարանի մոդուլային կահույքի մաս հանդիսացող չբացվող պահարան` պատրաստված գրաֆիտե գույնի 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-950 մմ, լայնություն-930 մմ, խորություն-400 մմ):** Կորպուսի բոլոր դետալները պատված 0.4 մմ PVC երիզով:\*Գծագրում նշված գրաֆիտե գույնի 18 մմ-ոց շարժական դետալը ( դուռը ) նախատեսված է հավաքման պրոցեսի պարզեցման համար: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 2.5 | ***Բաց պահարան*** | *B-2a* | Բաց պահարան փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից | Հատ | 2 |
| 2.6 | ***Դեկորատիվ լրացուցիչ դետալ*** | *B-3* | Պատրաստված՝ փայտե ֆակտուրայով 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից:   | Հատ | 1 |
| 2.7 | ***Բաց պահարան*** | *B-2b* | Բաց պահարան փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից | Հատ | 1 |
| 3 | ***Դիմումների ընդունման սեղանի մոդուլ***  | R-1 | Դիմումների ընդունման աշխատանքային սեղան պատրաստված ամբողջությամբ 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, հաստացումով 36 մմ, սեղանի երեսը և ոտքերը երիզապատված 2 մմ-ոց 42 մմ լայնությամբ երիզով։( բարձրություն-900 մմ, լայնություն-1780 մմ, խորություն-2028 մմ): Սեղանի երեսը, ոտքերը և կողադիր դետալը պատրաստված են փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից։ Դիմադիր դետալը վերը նշված գույնին համապատասխան լամինացված ԴՍՊ-ից։ Սեղանի վրա նաև պատկերված է սեղանի հերթական համարը պատկերով տարբերանշանը, պատրաստված օրգանական ապակուց։ Պատկերանշանի հիմքը պատրաստված է 18 մմ-ոց վերը նշված գույնին համապատասխան լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց PVC երիզով։  | Հատ | 2 |
| 4 | ***Աշխատանքային սեղան ուղղանկյունաձև***  | S-3 | Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան սպիտակ և գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից:Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2մմ-ոց երիզով:Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով:  | Հատ | 4 |
| 5 | ***Ռեսուրս կենտրոնի համար քննարկումների սեղան***  | ***Բաղկացած 3 մուդուլներից* ( S-5a, S-5b, D-3)** |
| 5.1 | ***Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան (կլորացված անկյունով) /աջակողմյա*** | S-5a  | Պատրաստված սպիտակ և գրաֆիտե 25 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-1400 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 5.2 | ***Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան (լորացված անկյունով) /ձախակողմյա*** | S-5b  | Պատրաստված սպիտակ և գրաֆիտե 25 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-1400 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 5.3 | ***Մոդուլաին սեղանները կապակցող դետալ*** | D-3 | Պատրաստված 18 մմ-ոց փայտի ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.4 մմ-ոց երիզով **(բարձրություն-618 մմ, լայնություն- 260 մմ, երկարություն-2775 մմ):** Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 6 | ***Ղեկավարի աշխատանքային սեղան*** | ***Բաղկացած 3 հիմնական մուդուլներից լրակազմ (S-8, P-6a, P-6b )*** |
| 6.1 | ***Ղեկավարի աշխատանքային սեղան*** | S-8 | Ղեկավարի երկու կտորից կազմված աշխատանքային սեղանը պատրաստված գրաֆիտի և փայտի ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից։ Աշխատանքային սեղանի երեսը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից, հաստացումով 36 մմ։ Սեղանի երեսը և ոտքերը երիզապատված 2 մմ-ոց 42 մմ լայնությամբ երիզով **(բարձրություն-745 մմ, լայնություն-1400 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային սեղանի դիմադիր դետալը 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով:Աշխատանքային սեղանի ոտքերը երկշերտ 18 մմ-ոց (36 մմ) իսկ միջնապատը 18 մմ-ոց գրաֆիտի գույնի լամինատով, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով: Դիմադիր բանակցային սեղանը 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8մմ-ոց երիզով **(բարձրություն-720 մմ, լայնություն-800 մմ, երկարությունը-1225 մմ):** | Հատ | 2 |
| 6.2 | ***Ղեկավարի սեղանի կողադիր պահարան*** | P-6a | Ղեկավարի աշխատանքային սեղանին կից կողադիր պահարան, պատրաստված գրաֆիտե և փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-720 մմ, լայնություն-700 մմ, խորություն-550 մմ):**Ոտքերը գրաֆիտե, իսկ կորպուսային դետալներն ու դռները փայտե ֆակտուրայով 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, կորպուսային դետալները պատված 0.4 մմ PVC երիզով: Դռները պատված են 0.8-ոց մմ PVC երիզով: Բռնակները կլոր մետաղյա, տրամագիծը - 20 մմ: Դռների փափուկ փակվելու մեխանիզմ, ամրացվող Clip Ծխնիի վրա:  Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող, քողարկված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 6.3 | ***Ղեկավարի սեղանի կողադիր բաց պահարան*** | P-6b | Ղեկավարի աշխատանքային սեղանին կից կողադիր բաց պահարան, պատրաստված գրաֆիտե և փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-720 մմ, լայնություն-800 մմ, խորություն-550 մմ):**Ոտքերը գրաֆիտե, իսկ կորպուսային դետալներն փայտե ֆակտուրայով 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, պատված 0.4 մմ PVC երիզով:  Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող, քողարկված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 7 | ***Ընդունարանի Խորհրդատուների սեղաններ՝ բաժանարարներով***  |  | ***Բաղկացած 2 մոդուլներից (S-10, F-1)*** |
| 7.1 | ***Խորդատուների ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան*** | S-10 | Պատրաստված գրաֆիտե և սպիտակ գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-740 մմ, լայնություն-1300 մմ, խորություն-850 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը և մեկ ոտքը սպիտակ գույնի 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Միջնապատը և մյուս ոտքը գրաֆիտե և սպիտակ 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 3 |
| 7.2 | ***Խորդատուների սեղանի բաժանարար միջնապատ*** | F-1 | Խորհրդատունների աշխատանքային սեղանին կից տեղադրվող բաժանարար-դեկորատիվ և ֆունկցյոնալ միջնապատ **(բարձրություն-1440 մմ, լայնություն-1560 մմ, խորություն-560 մմ):** Միջնապատի հիմքը` մետաղական կոնստրուկտիվ շրջանակ, պատրաստված 60 մմ x 20 մմ ուղղանկյուն կտրվածքով խողովակից, փոշեներկված RAL 7043 գրաֆիտե գույնի ներկով:Միջնապատի դեկորատիվ դետալները պատրաստված են փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18 մմ-ոց ԴՍՊ-ի դետալնեորով: Միջնապատի վերևի մասում ամրացված է սեղանի հերթական համարը պատկերող ցուցանակ` պատրաստված օրգանական ապակուց, վրան փակցված բաց մոխրագույն ինքնակպչուն թաղանթից կտրված համարանիշային թվերով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 3 |
| 7.3 | ***Ուղղանկյունաձև աշխատանքային սեղան*** | S-13 | Պատրաստված սպիտակ և գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-1550 մմ, խորություն-700 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքերն ու միջնապատը գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.8 մմ-ոց երիզով**:** Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 19 |
| 8 | ***Պահարանների հավաքածու ընդունարանի Խորհրդատուների համար***  | ***Բաղկացած 4 մուդուլներից* (P-8, P- 8a, B- 1, T-10)** |
| 8.1 | ***Պահարան երկփեղկանի***  | *P -8* | Երփեղկանի պահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ հաստությամբ ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ բարձրությամբ կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով:  | Հատ | 1 |
| 8.2 | ***Պահարան միփեղկանի***  | *P -8a* | Միափեղկ պահարան գրաֆիտի գույնի լամինացված 18մմ հաստությամբ ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դուռը առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ բարձրությամբ կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով:  | Հատ | 3 |
| 8.3 | ***Բաց պահարան*** | *B-1* | Բաց պահարան փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 1 |
| 8.4 | ***Բաց պահարան*** | *B-1a* | Բաց պահարան փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից : Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 8.5 | ***Տպիչի տակդիր պահարանով***  | *T-10* | Տպիչի տակդի գրաֆիտի գույնի և փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից:Կորպուսի դետալները պատված են 0.4 մմ PVC երիզով:Դռները առանց բռնակի բացելու մեխանիզմով, պատված 0.8մմ PVC երիզով:Մեջքը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից: Կորպուսի մաս հանդիսացող վերևի դետալը 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից:Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ-ոց կարգավորվող, պատված գրաֆիտի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 9 | ***Տպիչի տակդիր պահարանոն դիմում ընդունող սեղաների համար*** | M – 2 | Դիմում ընդունող սեղաների մոդուլի պրինտեռի տակդիր պատրաստված 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.4 մմ-ոց PVC երիզով:Դարակները պատրաստված 18 մմ-ոց գրաֆիտե ՝ լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.8 մմ-ոց PVC երիզով:Ոտքերը 70 մմ բարձրությամբ անիվներ ( բոլոր ուղղություններով պտտվող ): ներգևի քաշովի դարակը ունի փական։ Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:  | Հատ | 2 |
| 10 | ***Աշխատանքային սեղանի համար նախատեսված շարժական պահարան*** | M - 1 | Շարժական պահարան նախատեսված աշխատանքային սեղանի համար պատրաստված 18 մմ-ոց գրաֆիտե՝ լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.4մմ-ոց PVC երիզով: Դարակները պատրաստված 18 մմ-ոց փայտե ֆակտուրայով՝ լամինացված ԴՍՊ-ից երիզապատված 0.8 մմ-ոց PVC երիզով:Ոտքերը 70 մմ բարձրությամբ անիվներ ( բոլոր ուղղություններով պտտվող ): Ներքևի քաշովի դարակը ունի փական։ Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 22 |
| 11 | ***Համակարգչի համար նախատեսված տակդիր*** | M - 3 | Համակարգչի համար նախատեսված տակդիր, պատրաստված գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից:Ոտքերը 50 մմ բարձրությամբ անիվներ (բոլոր ուղղություններով պտտվող):  | Հատ | 23 |
| 12 | ***Ամբիոն*** | A - 1 | Շրջանաձև մոդուլային ամբիոն` սպիտակ և գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-1250 մմ, լայնություն-900 մմ, խորություն-500 մմ):** Աշխատանքային մակերեսը սպիտակ 25 մմ-ոց, իսկ միջնապատը18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով: Ոտքերի դետալները գրաֆիտե 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0,8 մմ-ոց երիզով, դետալի 4 անկյունները կլորացված 50 մմ շառավիղով: | Հատ | 1 |
| 13 | ***Տպիչի տակդիր*** | T-1 | Պատրաստված սպիտակ և փայտե ֆակտուրայով լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-600 մմ, խորություն-600 մմ):** Վերևի դետալը 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից: Կորպուսի դետալները` 18 մմ-ոց սպիտակ և փայտե ֆակտուրայով, լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 0.4 մմ PVC երիզով:Ոտքերը 18 մմ-ոց գրաֆիտե լամինացված ԴՍՊ-ից: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 9 |
| 14 | ***Խոհանոցային կահույք***  | ***Բաղկացած 6 մուդուլներից ( K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, այդ թվում նաև աշխատանքային մակերեսից՝ (столешница))*** |
| 14.1 | ***Խոհանոցային կահույքի երկփեղկանի մոդուլ*** | K-2 | Պատրաստված սպիտակ լամինացված 18 մմ-ոց ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-860 մմ, լայնություն-1200 մմ, խորություն-580 մմ):**  Կորպուսի դետալներն ու հարկերը պատված են 0.4 մմ PVC երիզով: Դուռը պատված է 0.8 մմ PVC երիզով: Մեջքը 3 մմ-ոց սպիտակ լամինացված ԴՎՊ-ից: Բռնակները ըստ նախագծի, առանցքային երկարություն 192 մմ, անփայլ արծաթագույն։ Ոտքերը պլաստիկե, 150 մմ, կարգավորվող: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 3 |
| 14.2 | ***Խոհանոցային կահույքի շարժական դարակներով մոդուլ*** | K-1 | Խոհանոցային կահույքի 3 շարժական դարակներով դետալի,սպիտակ լամինացված 18մմ-ոց ԴՍՊ-ից: Կորպուսի դետալներն պատված են 0,4 մմ PVC երիզով:Դարակների ուղղորդիչները թաքնված, 500 մմ խորությամբ փափուկ փակման ֆունկցիայով:Դարակները երեսների դետալները պատված է 0,8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ-ոց սպիտակ միակողմանի լամինացված ԴՎՊ-ից:Բռնակները ըստ նախագծի, առանցքային երկարություն 192 մմ, անփայլ արծաթագույն Ոտքերը պլաստիկե 150 մմ-ոց, կարգավորվող:  | Հատ | 1 |
| 14.3 | ***Խոհանոցային կահույքի մեկփեղկանի դռնով կախովի մոդուլ*** | K-4 | Պատրաստված սպիտակ լամինացված 18 մմ-ոց ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-400 մմ, լայնություն-600 մմ, խորություն-320 մմ):** Կորպուսի դետալներն ու հարկը պատված 0.4 մմ PVC երիզով: Դուռը պատված է 0.8 մմ PVC երիզով:Մեջքը 3 մմ-ոց սպիտակ լամինացված ԴՎՊ-ից: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 1 |
| 14.4 | ***Խոհանոցային կահույքի բաց պահարա*** | K-3 | Պատրաստված սպիտակ 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-400 մմ, լայնություն-1200 մմ, խորություն-300 մմ):** Կորպուսի դետալներն պատված են 0.4 մմ PVC երիզով: Մեջքը 18 մմ-ոց սպիտակ լամինացված ԴՍՊ-ից: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 2 |
| 14.5 | ***Քառակուսի խոհանոցի սեղան***  | K-5 | Պատրաստված 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից **(բարձրություն-730 մմ, լայնություն-750 մմ, խորություն-750 մմ):** Սեղանի մակերեսը սպիտակ գույնի 25 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, երիզապատված 2 մմ-ոց երիզով: Ոտքը 80 մմ մետաղյա խողովակ, հիմքի թիթեղի հաստությունը 8 մմ : Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 2 |
| 14.6 | ***Խոհանոցի աշխատանքային մակերես (столешница)*** |   | Խոհանոցի աշխատանքային մակերես պատրաստված **40 մմ-ոց** պլաստիկատով պատված ԴՍՊ-ից **(լայնություն-3600 մմ, խորություն-600 մմ):** Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի: | Հատ | 1 |
| 15 | ***Մետաղական դարակաշար` բարձրությունը կարգավորելու հնարավորությամբ*** | ***Նախատեսված արխիվի և տնտեսական սենյակի համար, բաղկացած 2 մուդուլից( G-1, C-1 )*** |
| 15.1 | ***Մետաղական դարակաշար տնտեսական սենյակի համար՝ բարձրությունը կարգավորելու հնարավորությամբ*** | G-1 | Երկկողմանի արխիվացման մետաղական դարակաշար (նախատեսված փաստաթղթերի և տնտեսական իրերի համար) Բարձրություն՝ 2300-2700մմ, լայնություն՝ 1100-1300մմ, խորություն՝ 600մմ Դարակների քանակը՝ 9 Դարակից դարակ միջանկյալ ազատ տարածությունը՝ ստորին 3 դարակների միջև՝ 330-350մմ, հաջորդ 5 դարակների միջև՝ 240-260մմ: Յուրաքանչյուր դարակը պետք է կարողանա կրել առնվազն 100կգ ծանրություն Ամբողջական դարակաշարը պետք է կարողանա կրել առնվազն 800կգ ծանրություն: Դարակաշարի աջ և ձախ կողային մասերը պետք է փակվեն 8 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՎՊ-ով (որպեսզի փաստաթղթերը չթափվեն): Դարակաշարի կոնստրուկցիան պետք է ունենա հետշորեն հավաքելու և ձևափոխելու հնարավորություն, ինչպես նաև հարկ եղած դեպքում դարակների միջև հեռավորությունը փոփոխելու հնարավորություն: Դարակաշարը պետք է լինի որակյալ ներկով փոշեներկված: | Հատ | 32 |
| ***15.2*** | ***Մետաղական դրակաշարի բաց հարթակները փակելու համար նախատեսված դետալ***  | ***C 1*** | ***Մետաղական դրակաշարի բաց հարկերը պակելու համար նախատեսված դետալ լամինացված 8*** | ***Հատ*** | ***13*** |
| ***16*** | ***Պատին ամրացվող պաշպանիչ դետալներ*** | ***L-1*** | ***Պատրաստված փայտե ֆակտուրայով լամինացված 18մմ ՄԴՖ ից, երիզապատված 0.4մմ ոց PVC երիզով (բարձրություն-200 մմ):Պատին ամրացման եղանակը - պտուտակներով: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:*** | ***Գծամետր*** | ***182*** |
| ***17*** | ***Պտտվող բազկաթոռ` մետաղական ոտքերով և կիսաբարձր թիկնակով*** |  | ***Պտտվող բազկաթոռ` մետաղական ոտքերով կիսաբարձր թիկնակով նստատեղն ու մեջքի հենարանը` պատված, մաշվելուն բարձր դիմադրողականություն ապահովող, մուգ մանուշակագույն կտորով:Նստատեղի կարգավորման մեխանիզմը` բարձրանալու-իջնելու, ճոճվելու հնարավորությանբ:Հիմքը` սև, մետաղապլաստիկե շարժական անիվներով: Ձեռքի հենակը` ֆիքսված (կամ կարգավորվող), սև պոլիպրոպիլենից: Ուկրաինա-Լեհական-Ռուսական NOWY STYL ֆիրմայի արտադրության աթոռներին համարժեք:*** | ***Հատ*** | ***32*** |
| ***18*** | ***Գրասենյակային աթոռ` մետաղական կմախքով***  |  | ***Գրասենյակային աթոռ` մետաղական կմախքով, նստատեղն ու մեջքի հենարանը` պատված, մաշվելուն բարձր դիմադրողականություն ապահովող, մուգ մանուշակագույն կտորով:Նստատեղի հետևի մասը` սև պոլիպրոպիլենից:Մետաղական հիմքը պատրաստված օվալաձև կտրվացքով խողովակներից: Ուկրաինա-Լեհական-Ռուսական NOWY STYL ֆիրմայի արտադրության աթոռներին համարժեք:*** | ***Հատ*** | ***28*** |
| ***19*** | ***Սպասասրահի համար 3 տեղանոց մետաղական նստարաններ***  |  | ***3 նստատեղերով մետաղյա ընդունարանի աթոռ:Չափսերը ` (բարձրություն-860 մմ, լայնություն-1280 մմ, խորություն-490 մմ):Նստատեղերը` մետաղյա թիթեղով ձևավորված: Հիմքը` ընդհանուր П-ձև:Մակերեսը փոշեներկված արծաթագույն կամ նիկելապատված:*** | ***Հատ*** | ***2*** |
| ***20*** | ***Խոհանոցայի աթոռ***  |  | ***Նստատեղը և հենարանը` պատրաստած, բարձր կայունություն և որակ ունեցող պլաստմասից:*** | ***Հատ*** | ***8*** |
| ***21*** | ***Պատուհանների շերտավարագույր***  |  | ***Պատուհանների շերտավարագույր քիվով, գույնը մոխրագույն, շերտի լայնությունը՝ 130 մմ։*** | ***մ/ք*** | ***105*** |
| ***22*** | ***ֆլիպ չարթ***  |  | ***ֆլիպ չարթ եռոտանի, մետաղական կմախքով: Ստանդարտ***  | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***23*** | ***Բժշկական մահճակալ***  |  | ***Բժշկական մահճակալ պատրաստաված չժանգոտվող երկաթե կարկասից, կաշվի փոխարինողից, փափուկ, կաթնագույն կամ մոխրագույն, ստանդարտ (բարձրություն 550-600 մմ, լայնություն-620 մմ, խորություն-1950 մմ):***  | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***24*** | ***Բժշկական օգնության պարագաներ*** |  |  ***Տոնոմետր ֆարենդասկոպով, ջերմաչափ, ուժաչափ, անկյունաչափ, բժշկական մուրճիկ և 1-ին բուժ օգնության դեղատուփ:***  | ***Հավաք*** | ***1*** |
| ***25*** | ***Բժշկական կշեռք՝ հասակաչափի հնարավորությամբ*** |  | ***Մետաղական, մեխանիկական կշեռք, բարձրությունը՝ 150սմ, հասակաչափը ամրացված միջին մասում, երկու մետր չափման հնարավորությամբ:*** | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***26*** | ***Պատի ժամացույց***  |  | ***Էլեկտրոնային մեխանիզմով, սլաքներով, կլոր կամ քառակուսի, ՀՀ գերբով:*** | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***27*** | ***Հայաստանի Հանրապետության գերբը*** |  | ***Հայաստանի Հանրապետության գերբը, գունավոր: Բարձրությունը՝ 400 - 450 մմ:*** | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***28*** | ***Հայաստանի Հանրապետության դրոշը*** |  | ***Հայաստանի Հանրապետության դրոշը՝ փայտե ձողով, ձողի երկարությունը 2300 մմ, հատակին տեղակայման հարմարանքով։*** | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***29*** | ***Ներսի դռների ցուցանակներ (փոքր)*** |  | ***Ներսի դռների ցուցանակներ (փոքր)՝պատրաստցված` հատուկ ալյումինե պրոֆիլից, օրգանական ապակուց դիմային վահանակով, 2 կողքերը փակող պլաստմասե դետալներով, գրվածքը փոխելու հնարավորությամբ (հայերեն տեքստերը և համարակալումը կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից): (բարձրություն - 120 մմ, լայնություն - 300 մմ)*** | ***Հատ*** | ***13*** |
| ***30*** | ***Ներսի դռների ցուցանակներ (մեծ)*** |  | ***Ներսի դռների ցուցանակներ (մեծ)՝ պատրաստցված` հատուկ ալյումինե պրոֆիլից, օրգանական ապակուց դիմային վահանակով, 2 կողքերը փակող պլաստմասե դետալներով, գրվածքը փոխելու հնարավորությամբ (հայերեն տեքստերը և համարակալումը կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից): (բարձրություն - 150 մմ, լայնություն - 300 մմ)*** | ***Հատ*** | ***3*** |
| ***31*** | ***Արտաքին մուտքի մոտ ամրացվող ցուցատախտակ*** |  | ***Արտաքին մուտքի մոտ ամրացվող ցուցատախտակ՝ պատրաստցված` ակրիլապատ ալյումինե դետալով, եզրապատված այլումինե կիսակլոր պրոֆիլով: Գրվածքը տպագրված արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանված ինքնակպչուն թաղանթով: Լայնություն-800 մմ, բարձրություն- 600 մմ (հայերեն և անգլերեն տեքստը կտրամադրի պատվիրատուն)*** | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***32*** | ***Սանհանգույցների դռների ցուցանակներ*** |  | ***Զուգարանների դռների ցուցանակներ 130 մմ x 130 մմ, պատրաստված օրգանական ապակուց, վինիլապատ: Կանանց,տղամարդկանց և հաշմանդամների տարբերանշաններով:*** | ***Հատ*** | ***3*** |
| ***33*** | ***Աղբաման` մեծ***  |  | ***Մետաղական աղբաման, նիկելապատ, նախասրահի և միջանցքների համար, բարձրությունը 600 մմ*** | ***Հատ*** | ***2*** |
| ***34*** | ***Կախիչ***  |  | ***Կախիչ մետաղական ոտնակով, 1800 մմ բարձրությամբ, նվազագույնը 10 կախիչներով:*** | ***Հատ*** | ***13*** |
| ***35*** | ***Հաշմանդամների համար նախատեսված սանհանգույցի կահավորանք*** |  | ***Հաշվանդամների համար նախատեսված սանհանգույցի կահավորանք՝ բռնակներ չժանգոտվող մետաղից, զուգարանակոնքի կողքը պատին 3 կետով ամրացնելուվ ըստ գծագրի, D=25 մմ, Ե=950 մմ, Լ=200-400մմ, բռնակ դռան՝ չժանգոտվող մետաղից D=19 մմ, Ե=390մմ 2 հատ: Ապրանքի մնացած մանրամասները՝ ըստ նախագծի:***  | ***Հատ*** | ***4*** |
| ***36*** | ***Տղամարդկանց և կանանց սանհանգույցների կահավորանք և սարքավորումներ*** |  | ***Սանհանգույցի կահավորանք և սարքավորումներ՝ հայելի քանակը 2 հատ, հեղուկ օճառի տարա՝ պատին ամրացվող քանակը 2 հատ, ձեռքերի չորացման էլեկտրական սարք՝ քանակը 1 հատ(V220-240,motor power 200w, iput 1150-1350), զուգարանի թղթի կախիչ՝ քանակը 1 հատ, զուգարանակոնքի մաքրման խոզանակ՝ քանակը 1 հատ, փակվող երեսով նիկելապատ մետաղական աղբաման՝ քանակը 2 հատ (5լ) :*** | ***Հավաք*** | ***2*** |
| ***37*** | ***Հաշմանդամների սանհանգույցի կահավորանք և սարքավորումներ*** |  | ***Սանհանգույցի կահավորանք և սարքավորումներ՝ հայելի , հեղուկ օճառի տարա, ձեռքերի չորացման էլեկտրական սարք (V220-240,motor power 200w, iput 1150-1350), զուգարանի թղթի կախիչ, զուգարանակոնքի մաքրման խոզանակ, նիկելապատ փակվող երեսով մետաղական աղբաման (5լ) :*** | ***Հավաք*** | ***1*** |
| ***38*** | ***Մետաղական սանդուղք ՝ արխիվի համար*** |  | ***Մետաղական սանդուղք, արխիվի համար, բարձրությունը 1500 մմ: Երկտակ կամ եռատակ ծալվող:*** | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***39*** | ***Շիրմա*** |  | ***Պատրաստված մետաղական հենարանով՝ պատված կտորով։ Հեշտ տողաշարժելու համար նատեսել անիվներ։ (բարձրություն-1700 մմ, լայնություն-2500):***  | ***Հատ*** | ***1*** |
| ***40*** | ***Մետաղական սանդուղք՝ տնտեսական աշխատանքների համար*** |  | ***Մետաղական սանդուղք տնտեսական աշխատանքների համար՝ բարձրությունը 2000 մմ: Երկտակ կամ եռատակ ծալվող:*** | ***Հատ*** | ***1*** |

**ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Բոլոր վերոնշյալ լամինացված ԴՍՊ-ները պետք է լինեն ռուսական ֆիրմայի արտադրությանն համարժեք կամ ավելի բարձր որակ տրամադրող ֆիրմայի արտադրության: |
| 2 | Պատվիրատուի կողմից հաստատված կահավորման միջոցների նախագծերը համարվում են սույն մասնագրերի անբաժանելի մաս: |
| 3 | Բոլոր ապրանքների երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 3 տարի է (բացառությամբ աթոռների): |
| 4 | Բոլոր տեսակի աթոռները պետք է ունենեան 1 տարի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ։ |
| 5 | Բոլոր ապրանքների և նյութերի նմուշները, մինչև գնումն ու մատակարարումը պետք է պարտադիր համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: |
| 6 | Սույն մասնագրերում և նախագծերում ցանկացած փոփոխություն պետք է կատարվի Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ դրական եզրակացության պարագայում: |
| 7 | Մատակարարված ապրանքների՝ մասնագրերից և նախագծերից պարտադրված շեղումները (թերակատարումները) պետք է նախապես հիմնավորված ներկայացվեն Պատվիրատուին, ստանան վերջինիս համաձայնությունը, համատեղ հաշվարկվեն և հաստատվեն համապատասխան շեղումների արժեքը, համապատասխան ապրանքների ընդունման-հանձնման ակտում գրանցվեն ապրանքների փաստացի չափերը և գումարից նվազեցվեն փոխադարձ հաշվարկված և հաստատված թերակատարումների գումարները: Ապրանքների մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների ընդունման ժամանակ հայտնաբերված շեղումների դեպքում, Պատվիրատուի համաձայնությամբ, պետք է համապատասխան ապրանքների ընդունման-հանձնման ակտում գրանցվեն ապրանքների փաստացի չափերը և գումարից նվազեցվեն փոխադարձ հաշվարկված և հաստատված թերակատարումների գումարները: Պատվիրատուի անհամաձայնության դեպքում, տվյալ ապրանքի թերակատարումը պետք է վերականգնվի Պատվիրատուի նշած հնարավոր տարբերակով կամ պետք է մատակարարվի նոր ապրանք՝ մասնագրին և նախագծին համապատասխան: |
| 8 | Մասնագրերի և նախագծերի տարընթերցումների, հակասությունների առկայության և մեկնաբանությունների անհամապատասխանության դեպքում, հիմք պետք է ընդունել պատվիրատուի գրավոր պարզաբանումները: |
| 9 | Մատակարարող կազմակերպությունը, աշխատանքային բոլոր փուլերում պետք է սերտորեն համագործակցի Պատվիրատուի հետ, թույլ տալով վերջինիս հսկելու ապրանքների պատրաստման/գնման և տեղադրման նկատմամբ որակի հսկողությունն ու դրանց համապատասխանությունը մասնագրերին, նախագծերին և տեխնոլոգիական պահանջներին |
| 10 | Մատակարարող կազմակերպության կողմից մատակարարված և տեղադրված աշխատանքներն ընդունվելու են Պատվիրատուի դրական եզրակացության պարագայում |

1. Ներառում է նաև մատակարվող ապրանքների տեղադրման ծախսերը [↑](#footnote-ref-1)