Հայաստանի ՀանրապետությԱն

Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Թ. Թադևոսյան – Բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Մկրտչյան – Մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ

**ՓԵՏՐՎԱՐ 2021**

**ՄԱՍ Ա. ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ** | | | |
| Երկիրը | Հայաստանի Հանրապետություն | | |
| Ծրագրի անվանումը | «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագիր»Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերանորոգում | | |
| Շինարարական աշխատանքների շրջանակը | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունները` տեխնիկական փորձաքննությամբ պահանջվող սեյսմիկ ամրացում, քանդման աշխատանքներ, դռների բացվածքների ամրացում, ներքին ինժեներական ցանցերի կառուցում, դռների տեղադրում, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, ներքին ոչ կրող պատերի քանդում և կառուցում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, ներքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, արտաքին մուտքի թեքահարթակի կառուցում և աստիճանների վերակառուցում, վերելակի տեղադրում: Տանիքի վերանորոգում:  Եռահարկ շենքի առաջին և երկրորդ հարկերից ընդհանուր առմամբ 444.3 քառ. մետր և երրորդ հարկն ամբողջությամբ (424 քմ) տարածք հատկացվել է ՄՍԾՏԿ-ի հիմնման համար: | | |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (ելակետային միջոցառումներ) (Համաշխարհային Բանկ) | Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար` Իվան Դռաբեկ, Նատալյա Միլան, Լուչիա Սոլբես Կաստրո | Անվտանգության մասնագետներ՝ Հմայակ Ավագյան, ՎերաԴուգանձիչ | |
| Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (ՀՀ) | Իրականացնող մարմին` ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքները վերահսկող անձինք` Թովմաս Թովմասյան, Նվարդ Մկրտչյան` խորհրդատուներ, ԱՍՀՆ | Կապալառու`  Ագարակ ԲԲԸ |
| **ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ** | | | |
| Հաստատության անվանումը | Արագոածոտնի մարզի Աշտարակի Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն | | |
| Հաստատության հասցեն և այն տարածքը, որը պետք է վերակ-ի | ՀՀ Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ ք. Վ. Պետրոսյան փողոց թիվ 69/1 հիվանդանոց: | | |
| Հողի սեփականատերը  Հողի օգտագործողը (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական) | Հողի սեփականատերը Աշտարակի համայնքն է, անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը – ՀՀ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 02-0037, տրված 24.05.2019թ., անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վկայական N 02-0038 գրանցված՝ 20.02.2018թ., Որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված շինությունների բաժանման հատակագծի հիման վրա (Հավելված 2):  Շենքը Աշտարակի բժշկական կենտրոնի շենքն է, որը չի շահագործվում, հետևաբար մարդկանց ֆիզիկական և տնտեսական վերաբնակեցման խնդիր չի առաջացել: | | |
| Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը | Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի համար հատկացված շինությունը գտնվում է Աշտարակ համայնքի կենտրոնական մասում, շրջակայքում կան խանութներ, բնակելի շենքեր և այլ օբյեկտներ: Ճանապարհը դեպի կենտրոն ասֆալտապատ է, տարածքում շինարարությանը խոչընդոտող ծառեր և թփեր չկան:  ՄՍԾՏԿ-ի արտաքին էլեկտրաէներգիայի, ջրի մատակարարումը և կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է համայնքային մակարդակում, մինչդեռ ներքին ենթակառուցվածքները լիովին փոխարինվելու են:  Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի հարակից բնակելի տների բնակիչների առօրյա կյանքին, ինչպես նաև շինարակական աշխատանքները չեն խոչընդոտի հանրային երթևեկին:  Շինարարական աշխատանքները սկսման պահից կընթանան 18 ամիս:  Ծրագրի բնապահպանության գծով և սոցիալական երաշխիքների մասնագետները այցելել են տարածք և իրականացրել են նախնական հետազննություն: | | |
| Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը նյութերի մատակարարման` հատկապես` ագրեգատների, ջրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից: | Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը գնվելու են մոտակա վաճառասրահներից կամ մեծածախ առևտրի կենտրոններից:  Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը մատակարարվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից:  ՄՍԾՏԿ-ին հարող տարածքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ` շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար: | | |
| **ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ** | | | |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին: | Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը.   * **«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994)**   Օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները`   մթնոլորտային oդի մաքրության և որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային oդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենuաբանական և այլ վնաuակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հաuարակական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչպես նաև մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների և մթնոլորտային օդի վրա ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվները սահմանելու սկզբունքը:  *Սույն օրենքին համապատասխան՝ կապալառուն պարտավորվում է վերանորագման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը` նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ:*   * **«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը**   Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում:  *Սույն օրենքի համաձայն` շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պատշաճ կերպով կամ տեղադրվի աղբավայրում:*   * **Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014)**   Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության:  *Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության:*   * **Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք (2001թ.)**   Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրների կարգավորում:  *Ինչպես սույն օրենքի, այնպես էլ ՀԲ Գործառնական քաղաքականություններ/Բանկային ընթացակարգերի (ԳՔ/ԲԸ) 4.12 կետի համաձայն Ծաղկահովիտ համայնքի ՄՍԾՏԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրներ առաջ չեն բերի:*   * **«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)**   Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության:  *Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար պահանջվում է շինարարության թույլտվություն:*   * **«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք**   Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում տեխնիկական անվտանգության ապահովման իրավական, տնտեսական, սոցիալական հիմքերը, տեխնիկական անվտանգության ապահովման համակարգը և կարգավորում է տեխնիկական անվտանգության ապահովման հետ կապված հարաբերությունները:  Սույն օրենքի համաձայն, Աշտարակի ՄՍԾՏԿ-ում նոր վերելակի տեղադրման նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության: Գործարկումից առաջ փորձագիտական եզրակացությունը պետք է հաստատի միավորի համապատասխանությունը նախագծային փաստաթղթերին: Գործարկումից հետո վերելակը ենթակա է գրանցման Վտանգավոր արտադրական միավորների ռեգիստրում: | | |
| **ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ** | | | |
| Ե՞րբ և որտե՞ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները. | Սույն ԲՍԿԾ նախագիծը ՀԲ կողմից հաստատվելուց հետո կտեղադրվի ԱՍՀՆ և Աշտարակի քաղաքաապետարանի ինտերնետային կայքերում ([www.mlsa.am](http://www.mlsa.am)) հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Սույն ԲՍԿԾ-ի վերաբերյալ հանրային քննարկումը կհայտարարվի տեղացի շահառուների համար հասանելի լրատվամիջոցներով և կկայանա ԲՍԿԾ-ն կայքում տեղադրելուց հետո: Հանրապետությունում կարանտինային միջոցառումներով պայմանավորված հանրային քննարկումը կփոխարինվի վիրտուալ քննարկմամբ, այսինքն ԲՍԿԾ-ն շահագրգիռ կողմերին կուղարկվի էլ. փոստով:  Նախագծված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը` հարցերի և դիտողությունների դեպքում` հասանելի կլինի շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում:  Շինարարության ընթացքում շին. տարածքի մոտ կփակցվեն իրազեկման վահանակներ և տեղեկատվական տախտակ՝ բողոքների և առաջարկությունների համար: | | |
| **ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ** | | | |
| Հավելված 1. Շինարարական քարտեզ/լուսանկարներ  Հավելված 2. Սեփականության վկայական  Հավելված 3. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն  Հավելված 4. Հանրային քննարկման արձանագրություն  Հավելված 5. Աղբահանության համաձայնագիր  Հավելված 6. Շինարարության թույլտվություն | | | |

**ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՞ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը: | **Գործողությունը/Խնդիրը** | **Կարգավիճակը** | **Սկսված գործողությունը** |
| Ա. Շենքի վերանորոգում | [**×** ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
| Բ. Նոր շինարարություն | [ ] Այո [× ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
| Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ | [ ] Այո [× ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |
| Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Գ ներքևում |
| Ե. Հողի ձեռք բերում[[1]](#footnote-1) | [ ] Այո [× ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Դ ներքևում |
| Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր[[2]](#footnote-2) | [ ] Այո [× ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ե ներքևում |
| Է. Ազդեցությունը անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [× ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Զ ներքևում |
| Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում | [ ] Այո [ ×] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Է ներքևում |
| Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [× ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ը ներքևում |



**ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ** | | **ՉԱՓԱՆԻՇԸ** | **ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ** | | |
| Ընդհանուր պայմանները | | Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը | **ա.** Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին:  **բ.** Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ` շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն:  **գ.** Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել:  **դ.**Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքներն իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով` նվազեցնելու բացասական ներգործությունը հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա:  **ե.** Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում` դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ):  **զ.** Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել: | | |
| Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները | | Օդի որակը | **ա.** Ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից:  **բ.** Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին:  **գ.** Պատերի մեջ անցքեր անելիս/պատը քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ:  **դ.** Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը:  **ե.** Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում:  **զ.**Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է: | | |
| Աղմուկը | **ա.** Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին. տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ:  **բ.** Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու: | | |
| Ջրի որակը | **ա.** Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ` հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը` կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման: | | |
| Թափոնների կառավարումը | **ա.** Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում:  **բ** . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից` հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում:  **գ**. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով` նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից:  **դ.** Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց:  **ե.** Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): | | |
| **Գործողություն** | **Չափանիշ** | | | **Կիրառվող նվազեցման միջոցների ցանկը** |
| **Ը.** Հետիոտնի և երթևեկության անվտանգություն | Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հասցվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում: | | | **ա.** Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում`   * նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. * երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը. հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: * Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում. * Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. * Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց: |

**ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողությունը** | **Ի՞նչ**  (Չափորոշիչը մոնիտորինգի  ենթակա՞ է) | **Ո՞րտեղ**  (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) | **Ի՞նչպես**  (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է) | **Ե՞րբ**  (Որոշել հաճախականությունը/  շարունակական) լինելը ) | **Ի՞նչու**  (Չափորորշիչը վերահսկվու՞մ է) | **Ո՞վ**  (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար) |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | |
| Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ | Նյութերի պիտակների և/կամ  փաստաթղթերի ստուգում | Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում | Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում | ԱՍՀՆ  Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպու թյուն |
| Շինարարական թափոնների առաջացում | - Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում  - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայրում | Աշխատանքների իրականացման վայր  Թափոնների հեռացման համար նախատեսված վայր | Հսկողություն | Պարբերաբար,  շինարարական աշխատանքների ընթացքում և  դրա ավարտին | -Տարածքի աղտոտման  կանխում  - Շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում  - Վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը | - Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը  - Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով  - Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում | - Շինարարական հրապարակ  - Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ուղղությամբ | Ընտրովի հսկողություն`  աշխատանքային ժամերին | - Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում  - Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության` աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում  -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը | ԱՍՀՆ  Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Շինարարական սարքավորումների պահպանում | - Մեքենաների և շին սարքավորումների լվացում շին. հրապարակից դուրս կամ բնական աղբյուրներից առավելագույն հեռավորության վրա գտնվող վայրում,  - Շին. սարքավորումների վերալիցքավորում կամ յուղում շին. հրապարակից հեռու կամ նախապես որոշված, նախատեսված վայրում: | Շին հրապարակ | Միջոցառումների հսկողություն | Ընտրովի հսկողություն`  աշխատանքային ժամերին | - Շին սարքավորումների՝ նավթային վառելիքով շահագործածման հետևանքով ջրի և հողի աղտոտումից խուսափում    Հրդեհի դեպքում դրա արագ տեղայնացում և ակնկալվող վնասի նվազեցում | ԱՍՀՆ |
| Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը | - Շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում  - Շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում  - Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն | Շինարարական հրապարակ | Գոծողությունների հսկողություն | Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը | Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում | ԱՍՀՆ  Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպու թյուն |
| Երթևեկությունը և ճանապարհների անվտանգությունը | * Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն * Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, * Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս | Շինարարական հրապարակի հարակից մասում | Տեսողական զննում | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում | Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքերի հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը | ԱՍՀՆ  Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Շինհրապարակի վերականգնում | Վերանորոգված տարածքի շուրջ գտնվող հողամասը մաքրված է մնացորդային թափոններից և վերականգնված է (բերված վերջնական տեսքի) | Շինհրապարակ | Տեսողական զննում | Աշխատանքների ավարտական փուլ | Շինհրապարակի լիակատար փակման ապահովում առանց մնացորդային աղբի/թափոնների առկայության | ԱՍՀՆ  Աշտարակի քաղաքապետարան |
| Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում | Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝   * Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, * Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾԻԳ-ի հետ կապվելու համար: | Կապալառուի դաշտային գրասենյակ և շինարարկան հրապարակ:  Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ | Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությոնների վահանակը | Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում | Շինարարկան հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար | Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |
| Քովիդ-19 պատրաստվածություն շին. հրապարակում | * աշխատավայրում ձեռքի լվացման միջոցների, հոսող ջրի, ձեռքի օճառի, ձեռքի՝ ալկոհոլային հիմքով մաքրող միջոցների և ձեռքի չորացման սարքերի համարժեք պաշարների ապահովում, * աշխատավայրի մուտքի կարգը և բժշկական ստուգումները, * ընդհանուր օգտագործման սենյակների, սարքավորումների, գործիքների և թափոնների կանոնավոր ախտահանում, * աշխատողների միջև շփումը նվազեցնելու աշխատանքային պրակտիկա, * ծրագրի շին հրապարակ մուտքի մոտ նախագծի բոլոր աշխատողներին դիմակների և այլ համապատասխան պաշտպանիչ միջոցների տրամադրում | Շին հրապարակ | Տեսողական զննում | Աշխատանքների ողջ ընթացքում | Քովիդ-19 վարակի ռիսկը շին հրապարակներում նվազեցնելու համար | ԱՍՀՆ  Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպու թյուն |
| **ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | |
| Գործառնական թափոնների կառավարում | ՄՍԾՏԿ-ի գործառնությունների ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում  - ՄՍԾՏԿ–ի կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում | ՄՍԾՏԿ-ի տարածք | Տարածքի հսկողություն | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ պայմանների ապահովում ՄՍԾՏԿ-ի  անձնակազմի համար | ՄՍԾՏԿ |
| Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում | Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում | ՄՍԾՏԿ-ի տարածք | Տարածքի հսկողություն | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում | ՄՍԾՏԿ |
| Բարեկարգված տարածք | Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք | ՄՍԾՏԿ-ի տարածք | Տեսողական զննմամբ | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա | ՄՍԾՏԿ |

Հավելված 1. Շինարարական քարտեզը/լուսանկարները










Հավելված 2. Սեփականության վկայականը


 

Հավելված 3. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն





Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարությունը և արձանագրությունը

Հավելված 5. Աղբահանության տեղեկանք



Հավելված 6. Շինարարության թույլտվություն

1. Հողի ձեռք բերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է և առնչվում է այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում: [↑](#footnote-ref-1)
2. Թունավոր/վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում` ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութերով և այլն: [↑](#footnote-ref-2)